«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Генерального директора

ФКП «Аэропорты Чукотки»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Блинов

 «01» апреля 2025г.

**Конкурсная документация № 4/К - 2025**

Приобретение, доставка и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки".

*Городское поселение Угольные Копи*

 *2025 год*

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**День** – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются отдельно.

**Договор** - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Документация о закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме) - комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения Участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Единая информационная система в сфере закупок (единая информационная система) - официальный сайт для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

Заказчик - Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки».

Законодательство - Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы, распоряжения и поручения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, правовые акты органов местного самоуправления, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативно­-технические акты, международные договоры Российской Федерации.

Закрытые способы закупки - закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, в которых могут принять участие только Участники закупки, персонально приглашенные Заказчиком, и которые проводятся в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка — совокупность действий, направленных на приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика, в том числе для целей коммерческого использования.

При этом под закупкой понимается планирование, заключение и исполнение договора для обеспечения нужд Заказчика в товарах, работах услугах по предмету договора определенного вида в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на определенный срок, когда срок является элементом определения закупки (квартал, год или иной срок в соответствии с документацией о закупке).

В необходимых случаях для исполнения планового мероприятия (закупки) могут заключаться несколько договоров либо договор в соответствии с частями 2 и 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор, включающий элементы различных договоров, предусмотренных действующим законодательством (смешанный договор).

Закупки подразделяются на конкурентные и неконкурентные закупки.

**Закупка в электронной форме** - закупка, проведение которой обеспечивается Оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка на участие в закупке:

для закупок, проводимых в бумажной форме: комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке;

для закупок, проводимых в электронной форме: комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке в форме электронного документа.

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

Комиссия по закупке (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый от имени Заказчика Руководителем Заказчика для осуществления функций, необходимых при проведении закупки, в том числе выбора Победителя закупки по проведенным способам закупкам, предусмотренным настоящим Положением.

Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:

информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

обеспечивается конкуренция между Участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях Участников такой закупки;

описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Конкурентный способ закупки - проведение торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений).

**Конкурс** - форма торгов, при которой Победителем конкурса признается Участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке**.**

Оператор электронной площадки - коммерческая организация- юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно­-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Открытые способы закупки - способы закупки, за исключением закрытых способов закупки, в которых могут принять участие любые Участники закупки, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Победитель закупки (победитель аукциона, победитель конкурса, победитель запроса котировок, победитель запроса предложений) - Участник закупки, предложение которого признано как лучшее в соответствии с условиями документации о закупке.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - контрагент, т.е. продавец по договору купли-продажи (поставки), а равно исполнитель по договору подряда, оказания услуг, иной исполнитель по заключаемому Заказчиком договору.

**Сайт Заказчика** – вспомогательный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.apchukotki.ru](http://www.apchukotki.ru).

Способы закупки - конкурентная закупка (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) или неконкурентная закупка, в том числе, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Структурное подразделение – инициатор закупки - структурное подразделение Заказчика, уполномоченное лицо, ответственное за полноту и своевременность обеспечения уставной деятельности Заказчика по направлению деятельности и инициирующее проведение закупки.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившее заинтересованность в участии в закупке в отношении размещенной Заказчиком информации о закупке и заявка которого принята Заказчиком в соответствии с настоящим Положением для участия в закупке.

Электронная площадка — программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение закупки в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и Оператором электронной площадки.

Электронный документ - документ Участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, Оператора электронной площадки, подписанный в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи» усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, Оператора электронной площадки.

1. **Условия проведения конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства**

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-ФЗ), а также Положением о закупках ФКП «Аэропорты Чукотки» товаров, работ, услуг, утвержденным генеральным директором ФКП «Аэропорты Чукотки» (приказ от «27» декабря 2024г. № 919)(далее – Положение).

**Часть I Требования к участникам закупки и к заявкам на участие в закупке, а также к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги**

1. **Требования к участникам закупки**
	1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, указанные в ***Информационной карте****.*
	2. К участникам закупки устанавливаются дополнительные требования, указанные в ***Информационной карте.***
2. **Требования к составу документов, представляемых участниками закупки**

2.1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные [пунктом 10 части 19.1](#sub_3419110), а также [частью 19.2](#sub_3040192) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные [пунктами 1 - 9](#sub_3419101), [11](#sub_3419111) и [12 части 19.1](#sub_3419112), а также частью 19.2 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ.

2.2. В составе второй части заявки на участие в закупке прикладываются следующие документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного [подпунктом «е» пункта 9](#sub_3419196) части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ;

к) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с [пунктом 1 части 8 статьи 3](#sub_381) Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ.

2.3. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

2.4. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные [частями 19.1](#sub_3040191) и [19.2](#sub_3040192) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ.

2.5. Декларация, предусмотренная [пунктом 9 части 19.1](#sub_3419109) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с [частью 18](#sub_304018) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ.

2.6. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса, и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

2.7. Документы, копии документов, а также сведения, справки и информация должны быть поданы в составе заявки на участие в закупке на русском языке. Документы, копии документов, а также сведения, справки и информация, поданные в составе заявки на участие в закупке на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также переведены на русский язык. Верность перевода должна быть заверена нотариально.

1. **Требования к заявке, поданной несколькими лицами**
	1. Участником закупки может быть не только любое юридическое или физическое лицо, но и несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком, организатором закупки в документации о закупке.
	2. Для участия в закупке любое юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может входить в состав только одного коллективного участника. Юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, входящие в состав коллективного участника, не вправе самостоятельно принимать участие в закупке в качестве отдельного участника, равно как и входить в состав лиц, выступающих на стороне другого коллективного участника. Несоблюдение данных требований является основанием для отклонения заявок как всех коллективных участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
	3. Заявка коллективного участника должна быть подписана всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени других лиц, входящих в состав коллективного участника. В случае, если заявка коллективного участника подписана лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени других лиц, такая заявка должна содержать доверенности на осуществление действий от имени других лиц, входящих в состав коллективного участника, заверенные печатями лиц, входящих в состав коллективного участника (при наличии печати), и подписанные руководителями лиц, входящих в состав коллективного участника (для юридических лиц) или уполномоченными этими руководителями лицами, либо нотариально заверенные копии таких доверенностей. В случае, если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем лица, входящего в состав коллективного участника, заявка коллективного участника должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Заявка коллективного участника должна содержать договор простого товарищества или иной документ, определяющий, в том числе, взаимоотношения лиц, входящих в состав коллективного участника, при подаче заявки на участие в закупке и при исполнении договора, заключенного по итогам закупки, в том числе в части исполнения финансовых обязательств.
	4. Лица, входящие в состав коллективного участника, несут перед заказчиком, организатором закупки солидарную ответственность.
	5. Каждое лицо, входящее в состав коллективного участника, должно соответствовать требованиям, установленным ***Информационной картой***. Все лица, входящие в состав коллективного участника, должны соответствовать в совокупности дополнительным требованиям, установленным в ***Информационной карте***.
	6. Заявка коллективного участника должна содержать документы, подтверждающие соответствие лиц, входящих в состав коллективного участника, требованиям, установленным в документации о закупке.
	7. Заявка коллективного участника должна содержать доверенность, которая определяет и наделяет следующими полномочиями одно из лиц, входящих в состав коллективного участника:
* вести все финансовые операции, включая платежи, документооборот и иные взаиморасчеты с заказчиком, организатором закупки;
* осуществлять ведение бухгалтерского учета, оформление первичных документов, исполнение обязанностей налогоплательщика;
* осуществлять документооборот в порядке, определенном договором, включая, но не ограничиваясь выставлением актов, счетов, счетов-фактур;
* подписывать, предоставлять, получать документы, а также совершать иные действия от имени коллективного участника, связанные с исполнением договора.
	1. Доверенность выдается от каждого лица, входящего в состав коллективного участника.
	2. Срок действия доверенности должен превышать срок исполнения всех обязательств сторон по договору, в том числе гарантийных.
	3. Замена лица, уполномоченного на осуществление действий от имени всех лиц входящих в состав коллективного участника допускается только с письменного согласия заказчика, организатор закупки.
	4. В случае прекращения действия доверенности или изменения полномочий, указанных в такой доверенности, заказчик вправе отказаться от исполнения договора с взысканием неустойки в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора, а если такое обеспечение исполнения обязательств договором не предусмотрено, то общий размер неустойки в виде штрафа не может превышать 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора/предельной цены договора. При этом прекращение действия доверенности, в связи с заменой лица, уполномоченного на осуществление действий при условии наличия письменного согласия заказчика, не является основанием для отказа заказчиком от исполнения договора.
	5. В случае, если коллективный участник принимает решение отозвать заявку на участие в закупке, отзыв заявки на участие в закупке должен быть подписан всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, или одним лицом, уполномоченным на подписание и отзыв заявки другими лицами, входящими в состав коллективного участника.
	6. Обеспечение заявки на участие в закупке может быть предоставлено любым лицом, входящим в состав коллективного участника. Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке несколькими лицами, входящими в состав коллективного участника, не допускается.
	7. Ценовое предложение коллективного участника должно быть единым на весь объем товаров, работ, услуг.
	8. При оценке заявки коллективного участника по критериям, установленным, в ***Информационной карте*** учитывается совокупность соответствующих показателей, представленных всеми лицами, входящими в состав коллективного участника.
	9. Условия допуска коллективного участника к участию в процедуре закупки применяются в равной степени ко всем лицам, входящим в состав коллективного участника. В случае, если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, подлежит отстранению от участия в закупке, заявка коллективного участника и все лица, входящие в состав коллективного участника, отстраняются от участия в закупке (не допускаются к участию в закупке).
	10. В случае, если победителем закупки, единственным участником закупки признан коллективный участник, заказчик, организатор закупки включает в проект договора положения, устанавливающие между лицами, входящими в состав коллективного участника, солидарные обязанности и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору, а также положения, предусматривающие право заказчика не возвращать обеспечение исполнения договора, в случае нарушения обязательств по договору любым лицом, входящим в состав коллективного участника.
	11. Договор по результатам закупки, победителем, единственным участником которой признан коллективный участник, заключается со всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, и может быть подписан либо всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, либо одним из таких лиц, уполномоченным на подписание договора другими лицами, входящими в состав коллективного участника.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

* 1. Обеспечение исполнения договора в виде независимой гарантии предоставляется от одного лица, входящего в состав коллективного участника. Предоставление нескольких независимых гарантий (от каждого лица, выступающего на стороне поставщика), не допускается.
	2. В случае, если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде денежных средств на счет заказчика, то сумма обеспечения исполнения договора перечисляется на счет заказчика от одного лица, входящего в состав коллективного участника.
	3. В случае если договор заключается с коллективным участником и, хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, уклоняется от заключения договора, коллективный участник и все лица, входящие в состав коллективного участника, признаются уклонившимися от заключения договора.
1. **Требования к качеству, безопасности, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика**
	1. Требования к качеству, безопасности, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика указаны в Техническом задании документации о закупке.
2. **Информация о порядке и способе обеспечения заявок на участие в закупке (применимо в случае, если требование об обеспечении заявок установлено в Информационной карте)**

5.1. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

5.2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

5.3. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

5.4. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с [частью 15](#sub_304015) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ.

5.5. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.

1. **Информация о порядке и способе предоставления обеспечения исполнения договора (применимо в случае, если требование об обеспечении договора установлено в Информационной карте)**
	1. Победитель конкурса одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора (кроме гарантийных обязательств) в размере, который предусмотрен настоящей документацией и ***Информационной картой***.
	2. В случае непредставления победителем закупки (участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора) обеспечения исполнения договора в части обеспечения исполнения обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств) в размере, установленном в настоящей документации, и в срок, установленный для заключения договора, такой победитель закупки (участник закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора) считается уклонившимся от заключения договора.
	3. В случае установления Заказчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств платежное поручение, оригинал независимой гарантии в части обеспечения гарантийных обязательств, предоставляется заказчику поставщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания заказчиком соответствующего акта о приемке товара по договору.
	4. Обеспечение исполнения Договора предоставляется путем внесения денежных средств на счет заказчика (обеспечительный платеж) или путем предоставления безотзывной независимой гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно.
	5. Обеспечение исполнения договора в виде независимой гарантии предоставляется от одного лица, входящего в состав коллективного участника. Предоставление нескольких независимых гарантий (от каждого лица, выступающего на стороне поставщика), не допускается.
	6. Требования к независимой гарантии установлены в пункте 7 документации о закупке.

Перечисление денежных средств, обеспечивающих исполнение обязательств по договору ФКП «Аэропорты Чукотки», производится по следующим банковским реквизитам:

ИНН 8709013318, КПП 870101001

р/счет: 40502810836180000027 Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО «Сбербанк России» г. Магадан

БИК 044442607, к/счет: 30101810300000000607 (в случае выбора участником закупки способа обеспечения исполнения договора путем внесения денежных средств).

В платежном документе должно быть указано назначение платежа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (указывается предмет закупки согласно названию настоящей документации).

1. **Требования к предоставляемым независимым гарантиям**
	1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

* 1. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
	2. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
	3. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

* 1. Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для целей настоящего Федерального закона.

**Часть II Порядок проведения конкурса**

1. **Публикация извещения о проведении закупки и документации по закупке**
	1. Извещение о проведении закупки и документация о закупке размещены и доступны для скачивания любым лицам в сети Интернет в единой информационной системе, предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по адресу: http://zakupki.gov.ru, и на официальном сайте электронной площадки по адресу <http://utp.sberbank-ast.ru/>. Порядок получения документации на Электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» определяется правилами работы данной электронной площадки.
2. **Внесение изменений в документацию о закупке, отмена закупки**
	1. Заказчик, организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки и /или в документацию о закупке в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 24 Положения. При этом изменение предмета закупки и предмета договора не допускается. В случае внесения изменений в извещение о проведении закупки и/или документацию о закупке срок подачи заявок на участие в закупке продлевается с учетом требований, указанных в пункте 3 статьи 24 Положения. В течение трех дней со дня принятия решения такие изменения размещаются заказчиком, организатором закупки в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки, документации о закупке. Любое изменение извещения о проведении закупки и/или документации о закупке является их неотъемлемой частью.
	2. В случае если на участие не подано ни одной заявки Заказчик вправе внести изменения в извещение о закупке и/или документацию о закупке в части продления срока подачи заявок на участие в закупке. Любое изменение извещения о закупке и/или документации о закупке является их неотъемлемой частью.
	3. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.
3. **Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.**
	1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику запрос на разъяснение положений документации по форме, указанной в документации о закупке (Форма 7). Запрос на разъяснение положений документации направляется из личного кабинета участника закупки на электронной площадке <http://utp.sberbank-ast.ru/>.
	2. Заказчик размещает разъяснение положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>, а также на сайте электронной площадки <http://utp.sberbank-ast.ru/>. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
4. **Порядок и место подачи заявок на участие в закупке**
	1. Заявка на участие в закупке подается через личный кабинет участника закупки на сайте электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru/>) в соответствии с Регламентом работы электронной площадки.
	2. Заявка на участие в закупке подается в сроки, указанные в извещении и ***Информационной карте*** закупки.
	3. Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении и ***Информационной карте*** закупки. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки участником закупки после окончания, установленного извещением и документацией о закупке срока подачи заявок, не допускается. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. В случае проведения закупки в электронной форме участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
	4. Заявка на участие в конкурсе подается участником закупки в ФКП «Аэропорты Чукотки» через электронную площадку, адрес которой в сети Интернет указан в извещении и ***Информационной карте*** закупки, до даты и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, указанных в извещении и ***Информационной карте*** закупки, в форме электронного документа.
	5. Заявка на участие в конкурсе подается участником закупки в соответствии с правилами указанной электронной площадки.
	6. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении и ***Информационной карте*** закупки, не рассматриваются.
	7. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке, а ФКП «Аэропорты Чукотки» не возмещает эти расходы независимо от хода и результатов закупочной процедуры.
	8. Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, предусмотренные документацией, должны быть предоставлены участником закупки через сайт электронной площадки в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат \*.pdf, формат: один файл – один документ) и читаемом виде.
	9. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в прикрепленных документах в составе заявке на сайте электронной площадки, имеют преимущество перед сведениями, указанными в электронных формах на сайте электронной площадки.
5. **Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке**

12.1. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными статьей 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, а также предложения о цене договора - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными статьей 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения такого конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок;

3) протокол, предусмотренный [частью 7.1](#sub_3040701) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный [пунктом 5 части 4](#sub_304045) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

12.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на предмет их соответствия требованиям, установленным в ***Информационной карте*** закупки.

12.3. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ.

12.3.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия в отношении каждого участника закупки принимает одно из следующих решений:

1. допускает поданную участником заявку на участие в закупке;
2. отклоняет поданную участником заявку на участие в закупке.

12.3.2. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в закупке в случае, если:

1. заявка не соответствуют требованиям, установленным в ***Информационной карте*** закупки, в том числе содержит предложения об изменении проекта договора, и/или
2. участник, подавший заявку на участие в закупке, не соответствует всем требованиям, установленным в ***Информационной карте*** закупки и (или) документацией о закупке, и/или
3. в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса, и (или) о ценовом предложении.

12.4. Отклонение заявок на участие в закупке по иным основаниям не допускается.

12.5. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

12.6. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пунктах 1, [3](#sub_304043), [4](#sub_304044) (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный [пунктом 5 части 4](#sub_304045) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ) [части 22](#sub_304022) статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержится лучшие условия исполнения договора. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

12.7. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями [части 14 статьи 3.2](#sub_302014) Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе.

12.8. Итоговый протокол должен содержать:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

12.9. Победителем закупки признается участник, заявка которого допущена до участия в закупке и которому Единой комиссией присвоен первый номер.

12.10. Если комиссией будет обнаружено, что участник закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия установленным в документации о закупке требованиям, предмета закупки и/или в отношении установленных в документации о закупке критериев оценки заявок на участие в закупке, такой участник отстраняется от участия в закупке на любом этапе проведения закупки, в любой момент до заключения договора. В указанном случае оформляется протокол отстранения участника закупки от участия в закупке с указанием причин такого отстранения с приложением подтверждающих документов, который подписывается членами Единой комиссии.

1. **Признание конкурса несостоявшимся**
	1. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке:
2. подана и допущена только одна заявка;
3. допущена только одна заявка;
4. не подано ни одной заявки;
5. Единой комиссией отклонены все поданные заявки.
6. **Порядок заключения договора**
	1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, которому присвоен второй номер, не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора.

14.2. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, единственная заявка которого допущена до участия в закупке. При этом такой участник закупки, с которым заключается договор, не вправе отказаться от заключения договора.

14.3. Договор по результатам закупочной процедуры заключается:

1. с победителем закупки или
2. в случае уклонения победителя закупки от заключения договора с участником закупки, которому присвоен второй номер или
3. в случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй номер, на заключение договора, с участником закупки, которому присвоен третий номер или
4. с участником закупки, единственная заявка которого допущена до участия в закупке.

14.4. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

14.5. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, ***Информационной картой*** закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

14.6. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, заказчик, организатор закупки обязан предложить заключение договора участнику закупки, которому присвоен второй номер.

14.7. В случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй номер, заключить договор заказчик, организатор закупки вправе предложить заключение договора участнику закупки, которому присвоен третий номер.

14.8. Победитель закупки, участник закупки, заявка которого единственно допущена до участия в закупке, признается уклонившимся от заключения договора, в случае если такой участник не представил в сроки, установленные документацией о закупке, подписанный проект договора, а в случае установления в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора, документы, подтверждающие предоставление такого обеспечения (копия платежного поручения, оригинал независимой гарантии и т.д.) в соответствии с размером, способом и порядком, установленным в документации о закупке.

14.9. Под уклонением от заключения договора понимаются также следующие действия участника закупки, с которым заключается договор:

1. прямой письменный отказ от подписания договора;
2. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, противоречащих ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника и достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям, за исключением технических правок, не изменяющих содержание договора.

14.10. Решение о признании участника закупки, уклонившимся от заключения договора, оформляется протоколом, который подписывается членами Единой комиссии и должен содержать:

1. место и время составления протокола;
2. информацию о предмете закупки;
3. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), почтовый адрес участника закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
4. фактические обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения с приложением документов, подтверждающих такие факты.

14.11. В случае принятия решения об уклонении участника закупки от заключения договора заказчик, организатор закупки удерживает обеспечение заявки такого лица (в случае установления требования в документации о закупке об обеспечении заявки), а также направляет предложение в антимонопольный орган о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

1. **Предоставление национального режима при осуществлении закупок**

1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

2. Правительство Российской Федерации:

1) вправе с учетом положений части 3 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 принимать меры, устанавливающие:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

2) определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара для целей настоящего Федерального закона, в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3.

3. Принятие Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3, допускается в случаях, при которых международным договором Российской Федерации предусматривается возможность непредоставления национального режима товару, происходящему из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой зарегистрированным на территории иностранного государства лицом.

4. При осуществлении закупки товара:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

**Дополнительная информация**

Во всем, что не урегулировано настоящей документацией, стороны руководствуются Положением, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

***Информационная карта***

*Информационная карта содержит*

*конкретные сведения о предмете и условиях проведения конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Содержание пункта** |
|  | Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – конкурс) |
| 1.
 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки»(п. Угольные Копи-6, а/я 1;тел/факс: +7 (42732) 2-72-81/2-72-91; dogovor@apchukotki.ru)  |
|  | Контактное лицо по приему заявок | Начальник контрактной службы: Сова Светлана Александровна тел.: + 7 (42732) 2-71-15 |
| Контактное лицо по техническому заданию | Начальник службы капитального строительства, ремонта и эксплуатации зданий, наземных сооружений:Наумов Евгений Владимирович, тел.: +7 (42732) 2-71-70 (доб. 137). |
|  | Банковские реквизиты Заказчика | Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем внесения денежных средств на счет заказчика):ИНН 8709013318, КПП 870101001р/счет: 40502810836180000027 Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО «Сбербанк России» г. МагаданБИК 044442607к/счет: 30101810300000000607 |
|  | Предмет договора, предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Предмет договора, предмет закупки: Приобретение, доставка и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки". Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием (приложение к конкурсной документации). Объем закупки ограничен ценой договора. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | согласно техническому заданию |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | до «15» декабря 2026г. |
| 1.
 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора  | **775 000 000** (семьсот семьдесят пять миллионов) рублей \_\_ копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора  | Цена Договора включает в себя: разработку технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости и получение положительного заключения негосударственной экспертизы, стоимость приобретения (изготовления) и доставки товара к месту монтажа, монтажные работы, все необходимые затраты, а также прочие дополнительные услуги, включая накладные расходы, транспортные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование, прочие расходы, сборы и иные обязательные платежи Подрядчика, в том числе сборы в морских портах Чукотского АО, которые Подрядчик по Договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора подлежит изменению (уточнению) после получения положительного заключения негосударственной экспертизы по технической документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, но не более предельного объема доведенных лимитов финансирования.В случае, если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС». |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работы, услуги | Расчет за выполненные работы (этапы работ) осуществляется безналичным расчетом в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, товарной накладной, исполнительной документации, актов формы КС-3, КС-2, счета, счет-фактуры (в случае, предусмотренном НК РФ). Аванс составляет 40% от цены договора. Оплата авансового платежа производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Договора и на основании выставленного счета.Источники финансирования: Субсидии федеральному казенному предприятию «Аэропорты Чукотки» на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры. |
| 1.
 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | * 1. Дата начала подачи заявок: «01» апреля 2025г.
	2. Срок окончания подачи заявок: «17» апреля 2025г. 01 час 00 (по московскому времени)
	3. Заявка на участие в конкурсе подается через личный кабинет участника закупки на сайте электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru/>) (далее – электронная площадка) в соответствии с Регламентом работы электронной площадки, а также в соответствии с пунктом 11 документации о закупке.
 |
| 1.
 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | * 1. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе: «17» апреля 2025г.
	2. Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе: «18» апреля 2025г.
	3. Дата подведения итогов конкурса: «21» апреля 2025г.
	4. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 689506 Чукотский АО Анадырский район п. Угольные Копи-6 аэровокзальный комплекс офис, 27
	5. Порядок рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки указаны в п. 12 документации о закупке.
 |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.Отмена закупки. | * 1. Срок направления запроса на разъяснение положений документации о закупке – с «01» апреля 2025г. по «15» апреля 2025г.
	2. Срок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – с «01» апреля 2025г. по «17» апреля 2025г.
	3. Разъяснения положений документации о закупке предоставляются участникам закупки в порядке, предусмотренном пунктом 10 документации о закупке в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее, чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие изменения размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.Заказчик вправе отменить конкурс в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Извещение об отказе от проведения конкурса в электронной форме, в день принятия решения об отказе от проведения конкурса в электронной форме размещается в ЕИС, на УТП и на Сайте Заказчика.В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупкиПорядок получения зарегистрированными УТП Претендентами на участие в конкурсе в электронной форме, подавшими Заявки на участие в конкурсе в форме электронных документов через УТП, соответствующих уведомлений определяется регламентом работы данной УТП. |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | * 1. Документация о закупке размещена в сети Интернет в единой информационной системе, предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по адресу: <http://zakupki.gov.ru>, и на официальном сайте электронной площадки по адресу <http://utp.sberbank-ast.ru/>.
	2. Документация о закупке предоставляется по запросу на предоставление документации, поступившему от заинтересованного лица, по форме, установленной в документации о закупке (Форма 7) (далее – запрос на предоставление документации о закупке).
	3. Запрос на предоставление документации о закупке может быть направлен на почтовый адрес или на адрес электронной почты, указанные в пункте 2 Информационной карты.
	4. Срок направления запроса на предоставление документации о закупке – с «01» апреля 2025г. по «17» апреля 2025г.
	5. Срок предоставления участникам закупки документации о закупке – с «01» апреля 2025г. по «17» апреля 2025г.
	6. Документация о закупке заинтересованному лицу предоставляется бесплатно.
 |
| 1.
 | Информация о размере обеспечения заявок на участие в закупке | * 1. не установлено.
 |
| 1.
 | Информация о размере обеспечения исполнения договора | * 1. Размер обеспечения договора составляет 10% от начальной цены договора: 77 500 000 (семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику одновременно с передачей подписанного договора Участником закупки, с которым подписывается договор в течение срока, указанного в п. 17 Информационной карты.В качестве обеспечения исполнения договора используются либо денежные средства, либо независимая гарантия, при этом выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется Участником закупки, с которым заключается договор.В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения договора должно быть перечислено по реквизитам, указанным в конкурсной документации.В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем предоставления независимой гарантии, то в качестве обеспечения исполнения договора представляется независимая гарантия, оформленная в письменной форме на бумажном носителе на условиях, определенных законодательством Российской Федерации.Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 2 (два) месяца. |
|  | Порядок заключения и исполнения договора | * 1. Подписание договора:

Срок подписания договора: Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса, в порядке, указанном в конкурсной документации.Участник закупки, с которым заключается договор, должен представить подписанный со своей стороны проект договора, а также обеспечение исполнения договора, в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания итогового протокола, составленного по результатам закупки, а в случае признания закупки несостоявшейся, со дня принятия решения Заказчиком о заключении договора с Участником закупки, единственно допущенным к участию в закупке.Условия подписания договора: Договор закупки заключается на условиях, указанных в документации о проведении конкурса, по цене предложенной победителем конкурса, либо, в случае заключения договора закупки участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер по цене, предложенной таким участником.  |
|  | Состав заявки на участие в конкурсе | * 1. Требования к составу документов, предоставляемых в составе заявки, указаны в п. 2 документации о закупке.
	2. Требования к заявке, подаваемой от нескольких лиц, указаны в п. 3 документации о закупке.
 |
| 1.
 | К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: |
| **Требование** | **Установлено/** **не установлено** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** |
| * 1.
 | непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); | Установлено | Форма 2 |
|  | неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; | Установлено | Форма 2 |
|  | отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято | Установлено | Форма 2 |
|  | отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Установлено | Форма 2 |
| * 1.
 | отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Установлено | Форма 2 |
|  | соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) | Установлено | Форма 2 |
|  | обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; | Установлено | Форма 2 |
|  | обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора | Установлено | Форма 2 |
|  | участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ. | Установлено | Форма 2 |
|  | отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Установлено | Форма 2 |
| * 1.
 | Участник должен соответствовать критериям отнесения к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в соответствии Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Установлено | Наличие информации об Участнике такой закупки и привлекаемым им субподрядчикам, соисполнителям в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В то же время Заказчик откажет в допуске к участию в закупке или откажется от заключения договора в случае отсутствия информации об участнике в указанном реестре. |
|  | Предоставление национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг выполняемых, оказываемых иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом(Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) |  |  |
| 1.
 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |
| **Критерий оценки** | **Документы, предоставляемые в целях оценки в соответствии с критерием** |
|  | **Критерий «Цена договора».****Значимость (вес) критерия – 40%.**Максимальное количество баллов по критерию с учетом значимости – 40 баллов | Цена договора оценивается Единой комиссией исходя из сравнения предложений по указанному критерию, предлагаемых участниками в заявках.$$Rai=\frac{Аmax-Аi}{Аmax} ×100,$$где:R a i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;A i  - предложение i-го участника конкурса по цене договора;i - номер заявки; | Форма № 5 |
|  | **Критерий «Срок поставки товара». Значимость (вес) критерия – 30%.** Максимальное количество баллов по критерию с учетом значимости – 30 баллов. | Для определения рейтинга заявки по критерию «срок поставки товара» устанавливается единица измерения срока в днях.Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию **«срок поставки товара**», определяется по формуле*:*$$Rai=\frac{Bmax-Bi}{Bmax – B min} ×100,$$где: Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора | Форма № 5 |
|  | \*В случае, если не установлен минимальный срок выполнения работ (поставки, оказания услуг), то такой срок при расчете по формуле принимается за 0. |
|  | **Критерий «Наличие соответствующей квалификации участника закупочной процедуры, в том числе наличие у участника закупочной процедуры опыта выполненных работ и количество положительных отзывов (рекомендаций) по работам аналогичным предмету» - 30%.**Максимальное количество баллов по критерию с учетом значимости – 30 баллов. | Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника»: каждой заявке по каждому из критериев Единой комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов, т.к. формулы по этому критерию нет, то устанавливаются подкритерии:* опыт выполненных работ – 70 баллов
* количество положительных отзывов (рекомендаций) по работам аналогичным предмету запроса предложений от Заказчиков – 30 баллов.

Сумма максимальных значений каждого подкритерия должна составлять 100 баллов, баллы складываются и умножаются на значимость критерия. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о проведение конкурса, умноженных на их значимость.Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.В случае, если участники конкурса по результатам оценки набрали одинаковый наибольший итоговый рейтинг, лучшей считается заявка участника, предложившего лучшее среди данных участников значение по критерию, имеющему наибольший коэффициент весомости конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. | Форма № 3 и № 4 |
| Сумма максимальных значений каждого подкритерия должна составлять 100 баллов, баллы складываются и умножаются на значимость критерия. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации о проведении, умноженных на их значимость.Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.В случае, если участники конкурса по результатам оценки набрали одинаковый наибольший итоговый рейтинг, лучшей считается заявка участника, предложившего лучшее среди данных участников значение по критерию, имеющему наибольший коэффициент весомости запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. |

#  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на приобретение, доставку и** **монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки"**

**1.Заказчик** – Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки». Место нахождение: Место нахождение: 689400 Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек.

**2. Наименование и описание объекта закупки.**

Объект закупки – приобретение, доставка и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки".

Этапы работ:

**2025 год:**

1. Разработка технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости.

2. Изготовление конструктивных элементов Товара по утвержденной Технической документации;

3. Доставка всех конструктивных элементов и сопутствующих материалов Товара к месту монтажа Товара;

**2026 год:**

4. Устройство основания под быстровозводимое здание;

5. Монтаж быстровозводимого здания, с учетом строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения и канализации, и сдача в эксплуатацию.

**3. Срок выполнения работ:**

Начало выполнения работ – 2025 год, с даты заключения договора

Окончание выполнения работ – 15 декабря 2026 года.

**4. Стоимость работ:**

Стоимость работ по приобретению, доставке и монтажу Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час – не должна превышать 775 000 000,00 (семьсот семьдесят пять миллионов) рублей, 00 копеек из них:

- стоимость в 2025 году – не должна превышать 410 659 850,00 (четыреста десять миллионов шесть пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

- стоимость в 2026 году – не должна превышать 364 340 150,00 (триста шестьдесят четыре миллиона триста сорок тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Авансирование – в объеме 40 %. Предусматривается поэтапная приемка и оплата.

Стоимость работ подлежит изменению (уточнению) после получения положительного заключения негосударственной экспертизы по технической документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, но не более предельного объема доведенных лимитов финансирования.

**5.** **Требование к качеству товара:**

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Поставка и монтаж Товара осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Требования к качеству товара: Качество поставляемого товара и применяемых материалов должно соответствовать требованиям:

Сборно-разборное быстровозводимое (модульное) Служебно-пассажирское здание пропускной способностью до 100 пасс/час (далее Товар) должно быть изготовлено и отвечать требованиям в соответствии с ГОСТ Р 58760-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия», «СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения». (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10)», с соблюдением и действующих норм и правил, взрыво- и пожаробезопасности, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы модульного объекта. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87); СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» СНиП 3.04.03-85 (с Изменением N 1); 69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности"; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ Р 58761-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.)», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ), СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других действующих нормативных документов, соответствующих действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.

Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не имеющим дефектов и повреждений).

**6. Требования к технической документации.**

Техническая документация должна быть разработана Поставщиком, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 № 282-ст) и иными требованиям действующего законодательства РФ.

**7. Технические характеристики:**

В комплект поставки Товара должны входить все конструкции, элементы, оборудование и изделия, необходимые для монтажа товара (далее - конструктивные элементы). Входящий в комплект поставки товар, должен поставляться потребителю полностью укомплектованными в соответствии с утвержденной технической документацией. Техническая документация должна быть утверждена Заказчиком до начала производства товара.

Поставляемый Товар должен быть поставлен в разобранном виде, в комплекте со всеми элементами для монтажа в филиал аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки» и отвечать требованиям и техническим характеристикам технической документации и иным требованиям законодательства РФ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики и значение** |
| **Сведения о предмете торгов** |
| Предмет закупки – приобретение, доставка и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки" (далее-Товар). Этапы работ:**2025 год:**1. Разработка технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости.2. Изготовление конструктивных элементов Товара по утвержденной Технической документации;3. Доставка всех конструктивных элементов и сопутствующих материалов Товара к месту монтажа Товара;**2026 год:**4. Устройство основания под быстровозводимое здание;5. Монтаж быстровозводимого здания, с учетом строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения и канализации, и сдача в эксплуатацию. |
| **Описание объекта** |
| **1** | **Место поставки и монтажа товара**  |  Поставка и монтаж Товара производится по адресу: 689400 Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек. |
| **2** | **Общие сведения** |  Сборно-разборное быстровозводимое (модульное) Служебно-пассажирское здание пропускной способностью до 100 пасс/час, прямоугольное в плане, наружными размерами (Ш\*Д) 28400 мм \* 52400 мм. Внутри, Сборно-разборное быстровозводимое (модульное) Служебно-пассажирское здание пропускной способностью до 100 пасс/час имеет простую, четкую планировку, в него входят помещения согласно Приложения № 1. Высота помещений - внутренняя высота помещений от чистого пола до потолка не менее 2800 мм. Общая площадь Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час – 1430,00 м2.  Площадь застройки – 1488,16 м2. При разработке технической документации допускается вносить корректировку в конструктивные решения и план здания, в площади помещений, этажность здания, также могут быть уточнены габаритные размеры здания с обязательным условием согласования с Заказчиком. Каркас здания монтируется соединительными металлическими пластинами расчетного сечения с помощью болтовых соединений расчетного количества, сечения и длины. Для обеспечения геометрической неизменяемости каркаса здания с учетом сейсмичности района 6 баллов предусмотреть вертикальные и горизонтальные связи расчетного сечения. Металлоконструкции связей должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием.  Наружные стены из сэндвич-панелей толщиной 200мм на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021), с устройством стеновых фасонных элементов в цвет фасада. Совмещенная кровля (перекрытие) из сэндвич-панелей толщиной 150мм на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021), с устройством кровельных фасонных элементов в цвет кровли. Пол здания - металлический каркас расчетного сечения на болтовых соединениях расчетной высоты с утеплителем расчетной толщины. Каркас пола опирается на железобетонное основание. |
| **3** | **Основные конструкции сборно-разборного здания** |  **Основание здания**  Основание – плитный, толщиной не менее 250 мм (сваренные между собой сборные плиты железобетонные. Бетон принять класса не менее В30, марок по водонепроницаемости не менее W8, по морозостойкости не менее F200), исключающее неравномерную просадку. Основанием фундаментной плиты служит подушка из ПГС, уложенная с послойным уплотнением. Под фундаментными плитами предусмотреть укладку теплоизолирующего материала толщиной не менее 150 мм. Способ устройства фундамента определяются на стадии разработки технической документации. Для исключения попадания влаги в конструкцию пола через стык примыкания наружных сэндвич-панелей к плите основания предусмотреть примыкания наружных сэндвич-панелей по периметру здания к торцевой части железобетонных плит на глубину до 100мм. **Стойки здания** Гнутый профиль расчетного сечения из холоднокатанного металла ГОСТ 19903-2015, усиленные поперечными ребрами жесткости, либо аналогичный материал другого профиля расчетного сечения. Стойки должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием.  **Каркас наружных стен, оконных и дверных блоков** Вертикальные стеновые стойки и горизонтальные стеновые прогоны из профильной трубы расчетного сечения (либо другого профиля расчетного сечения) ГОСТ 30245-2003 для крепления сэндвич-панелей, оконных и дверных блоков. Крепление оконных и дверных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам. Элементы каркаса наружных стен, оконных и дверных блоков должны быть закреплены к несущим элементам металлического каркаса здания с помощью болтовых соединений. Элементы каркаса должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием. **Перекрытие (совмещенная кровля) здания**  Каркас кровли – сборная металлическая конструкция из гнутого металлического профиля расчетного сечения на болтовых соединениях. Кровля – кровельные сэндвич-панели толщиной 150м на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021м (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021).  Металлические конструкции должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием.  Перекрытия (кровля) должны быть усилены с учетом сейсмичности района - 6 баллов. Перекрытие (кровля) должно выдерживать расчетные нагрузки с учетом крепления к ним подвесных потолков и инженерных систем. Стыки между панелями перекрытий (кровли) должны быть загерметизированы.  **Общие требования к каркасу здания**  Каркас из стальных конструкций расчетного сечения должен быть на болтовых соединениях. Каркас должен быть рассчитан и соответствовать природно-климатическим условиям района строительства: - расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 41 °С; - район по весу снегового покрова – IV; - район по давлению ветра - V; - влажность воздуха – средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 81%, преобладает повышенная влажность; - сейсмичность района строительства и площадки по СП 14. 13330.2018 составляет 6 баллов; - климатический район строительства – I «Г» по СП 131.13330.2012. Все фасонные элементы должны быть из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Наружные – под цвет наружных стен, внутренние – под цвет внутренних стен. Обязательное условие защиты вертикальных и горизонтальных стыков конструкции пола, стеновых панелей и перекрытий (кровли) от продувания, промерзания и протекания.  Все вертикальные и горизонтальные стыки стен, пола и перекрытий (кровли) должны быть утеплены теплоизолирующими материалами на толщину конструкций. Для исключения попадания влаги в конструкцию пола через стык примыкания наружных сэндвич-панелей к плите основания предусмотреть примыкания наружных сэндвич-панелей по периметру здания к торцевой части фундаментных плит на глубину до 100 мм. |
| **4** | **Наружные стены** |  Наружные стены из сэндвич-панелей толщиной 200 мм (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021) на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 в комплекте с материалами для установки и отделки. Головки саморезов должны быть в тон цвета сэндвич-панелей или закрываться заглушками аналогичного цвета. Крепление сэндвич-панелей предусмотреть к несущим элементам металлического каркаса здания, к стойкам здания, по периметру оконных и дверных проёмов предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам, к горизонтальным стеновым прогонам, к стеновым прогонам фронтонов кровли, с установкой уплотнительной ленты ППЭ между металлоконструкцией и сэндвич-панелями к вертикальным, горизонтальным связям (фахверкам). Для исключения попадания влаги в конструкцию пола через стык примыкания наружных сэндвич-панелей к плите основания предусмотреть примыкания наружных сэндвич-панелей по периметру здания к торцевой части фундаментных плит на глубину до 100мм. Обязательное условие защиты вертикальных и горизонтальных стыков от продувания, промерзания и протекания. Все вертикальные и горизонтальные стыки должны быть утеплены теплоизолирующими материалами на толщину конструкций стен, пола и перекрытия. Стыки должны быть заделаны гидроизоляционной диффузионной самоклеящейся лентой шириной 200мм, с окончательной защитой и облицовкой стыков отделочными фасонными элементами.  Предусмотреть защиту (гидроизоляцию) горизонтальных и вертикальных швов примыканий фасонных элементов к наружным стенам от попадания влаги герметиком для наружных работ ГОСТ 25621-83. Облицовку фасада в том числе дизайн козырьков «ВХОДОВ» «ВЫХОДОВ» согласовать с Заказчиком. Внутренняя отделка наружных стен из сэндвич-панелей:  - внутренняя облицовка наружных стен из ЛДСП ламинированная толщиной не менее 10 мм ГОСТ 32289-2013, RAL - по согласованию с Заказчиком, по металлическому каркасу типа «Кнауф», с креплением к металлическому каркасу с помощью саморезов с шагом 25 0мм через Омега-профиль (головки саморезов должны закрываться декоративной планкой, с отделкой вертикальных, горизонтальных и угловых стыков (швов) между листами ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами цветом в соответствии с покрытием ЛДСП; - облицовка наружных и внутренних стен тамбурных помещений должна быть выполнена влагостойкими ламинированными панелями толщиной не менее 10 мм устойчивы к перепадам температур, влажности и отсыреванию, RAL-по согласованию с Заказчиком, по металлическому каркасу типа «Кнауф», с креплением к металлическому каркасу с помощью саморезов с шагом 250мм через Омега-профиль (головки саморезов должны закрываться декоративной планкой, с отделкой вертикальных, горизонтальных и угловых стыков (швов) между листами ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами. В спецификации технической документации уточнить наименование и количество всех материалов, необходимых для монтажа и внутренней отделки наружных стен. |
| **5** | **Внутренние перегородки** |  Внутренние перегородки толщиной 100 мм. Металлический каркас перегородок шириной (толщиной) 80 мм на профилях системы КНАУФ. Металлический каркас с двух сторон обшивается панелями из ЛДСП ламинированная толщиной 10 мм ГОСТ 32289-2013 по металлическому каркасу типа «Кнауф», с креплением к металлическому каркасу с помощью саморезов с шагом 250 мм через Омега-профиль (головки саморезов должны закрываться декоративной планкой, с отделкой вертикальных, горизонтальных и угловых стыков (швов) между листами ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами. RAL – по согласованию с Заказчиком. Внутреннее пространство перегородок между панелями ЛДСП заполняется звукоизоляционными плитами с соответствующим коэффициентом уплотнения. Обрамление оконных откосов со стороны облицованных стен ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами. Обрамление дверных откосов со стороны облицованных стен ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами.  Цвет обрамления оконных и дверных откосов в помещениях – по согласованию с Заказчиком. |
| **6** | **Кровля здания** |  Кровля совмещенная, двухскатная, металлическая из сэндвич-панелей, водосток неорганизованный. Высота конька кровли уточняется расчетом и определяется уклоном кровли в пределах 10-40 градусов. Все конструктивные элементы кровли металлические на болтовых соединениях. Каркас кровли фермы (стропила), кровельные прогоны, стойки, система связей и распорок в том числе конструктивные решения по сейсмостойкости кровли определяется конструктивными расчетами в рабочей документации.  Каркас кровли – металлический расчетного сечения на болтовых соединениях.  Фермы кровли (стропила) устанавливаются с шагом, подтвержденным расчётами. Крепление каркаса кровли к зданию с помощью болтовых соединений. Кровельное покрытие – сэндвич-панели толщиной 150 мм (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021) на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 в комплекте с материалами для установки и отделки. Головки саморезов должны быть в тон цвета сэндвич-панелей или закрываться заглушками аналогичного цвета. Крепление сэндвич-панелей предусмотреть к несущим элементам металлического каркаса кровли с установкой уплотнительной ленты ППЭ между металлоконструкциями кровли (кровельными прогонами) и сэндвич-панелями. Предусмотреть дополнительные мероприятия по защите стыков (замков) кровельных сэндвич-панелей от продувания, промерзания и протекания, в том числе предусмотреть дополнительную герметизацию стыков.  Предусмотреть устройство козырька над «ВХОДАМИ» и «ВЫХОДАМИ». Предусмотреть архитектурную выразительность козырьков в виде горизонтальной выступающей панели толщиной не менее 100мм, длиной не менее ширины тамбурных помещений, шириной не менее 1,0м с учетом конструктивных расчетов на нагрузки.  Предусмотреть уклон кровли козырьков от фасада здания к наружной стороне козырьков.  Облицовку козырьков предусмотреть в комплексе с дизайном фасада здания. Элементы каркаса кровли должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием. Предусмотреть в карнизной части на торцах кровельных сэндвич-панелей заглушки из оцинкованной листового металла с полимерным покрытием.  Предусмотреть длину кровельных сэндвич-панелей на всю длину ската кровли без поперечных стыков, либо предусмотреть дополнительные мероприятия по герметизации и надёжности устройства поперечных стыковочных узлов сэндвич-панелей при обязательном условии согласования с Заказчиком. |
| **7** | **Окна** |  Наружные оконные блоки (№ помещений по плану – 21,23,31,34,41,63) Оконные блоки из пятикамерного профиля ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 2100мм\*1400(h)мм, трехстворчатые, с поворотно-откидным механизмом на одной створке, с замком и ключом на ручке открывания створки, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30 мм, белого цвета RAL 9003 – в количестве 9 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Предусмотреть для соединения оконных блоков силовой соединительный профиль. Наружные оконные блоки (№ помещений по плану – 1,2,3,4,5,6,9,10,19,39,42,43,44) Оконные блоки из пятикамерного профиля ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 1400мм\*1400(h)мм, двухстворчатые с поворотно-откидным механизмом на одной створке, с замком и ключом на ручке открывания створки, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30 мм, белого цвета RAL 9003 – в количестве 13 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Наружные оконные блоки (№ помещений по плану – 7,8,20) Оконный блок из пятикамерного профиля ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 700мм \* 1400(h)мм, одностворчатый с поворотно-откидным механизмом на створке, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30 мм, белого цвета RAL 9003 – в количестве 4 шт. (количество уточняется при разработке технической документации).  Внутренний оконный блок (№ помещений по плану – 33,44) Оконный блок ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 500мм\*500мм одностворчатый с поворотным механизмом, с однокамерным стеклопакетом в помещение кассы и помещения для приема и выдачи спецсредств – в количестве 2 шт.  Подоконные доски Подоконные доски из ПВХ шириной до 350мм (ширина и цвет подбирается с учетом архитектурных решений). Размеры (ширина и высота) оконных блоков могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. Армирование в раме и импосте должно иметь П-образный контур. Армирование в створке должно иметь П-образный контур. Уплотнения-фальцевое, сплошной контур уплотнения в раме и створке. Откосы наружные оконных проемов из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Крепление оконных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012. Цвет оконных блоков подбирается с учетом архитектурных решений. |
| **8** | **Двери, ворота** |  Ворота (№ помещений по плану – 58, 63а) Ворота подъемно-секционные с калиткой, утепленные, с ручным приводом – 2 шт. Наружные двери (№ помещений по плану – 22,40,45,59,62,64) Двупольный металлический утепленный дверной блок, группы А, размером 1,2\*2,1 м (ширина правого полотна - 0,9м, левого полотна – 0,3м.), с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 31173-2016 в количестве 6 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Наружные двери должны иметь уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Возможна замена на другой аналог двери при согласовании с Заказчиком. Дверные откосы из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Доводчик морозостойкий. Класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Крепление наружной двери предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012 Внутренние двери (проход из помещения № 20 в помещение № 23, из помещения № 23 в помещение № 58, из помещения 52 в помещение № 58, вход в помещения № 60 и № 62 ) Двупольный металлический утепленный дверной блок, группы А, размером 1,2\*2,1 м (ширина правого полотна - 0,9м, левого полотна – 0,3м.), с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 31173-2016 – в количестве 5 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Наружные двери должны иметь уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Возможна замена на другой аналог двери при согласовании с Заказчиком. Дверные откосы из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Доводчик морозостойкий. Класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Крепление наружной двери предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012 Внутренние двери (№ помещений по плану – 21,32,33,36,37,39,42,43,44,48,53,54,55,56,57,59,61) Однопольный металлический утепленный дверной блок, группы А, размером 0,9\*2,1 м, с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 31173-2016 – в количестве 17 шт. (количество уточняется при разработке технической документации) Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Внутренние двери имеют уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Дверные откосы (однопольные внутренние двери) из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений. Доводчик - класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации.  Крепление внутренних дверных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012. Внутренние двери (№ помещений по плану – 22,51,40,45,63,64,65) Двупольные дверные блоки из алюминиевого профиля, размером 1,2\*2,1м (ширина правого полотна - 0,9м, левого полотна – 0,3м.), утепленные с двойным контуром уплотнения, с 4-мя навесами на каждом полотне, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 30970-2014 – в количестве 8 шт. (количество уточняется при разработке технической документации).  Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Внутренние двери тамбуров имеют уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Дверные откосы из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Доводчик - класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Крепление внутренних дверных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012. Внутренние двери (№ помещений по плану – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,27,28,29,30,31,35)  Дверные блоки деревянные распашные глухие одностворчатые противопожарные с внутренним замком и ручкой, размером 0,9м х 2,1м. в количестве 23 шт. (количество уточняется при разработке технической документации)  Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Внутренние двери в санузлах (№ помещений по плану – 13,14,24,25,26,38,46,47) Дверные блоки из пятикамерного профиля ПВХ белого цвета, группы Б, размером 0,9м х 2,1м с двойным глухим пластиковым пакетом, с 4-мя навесами на полотне, с порогом толщиной до 40мм (высота порога уточняется в рабочей документацией в зависимости от толщины конструкции пола в санузлах), с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации в комплекте с отделкой и наличником ГОСТ 30970-2014, с доводчиками в количестве 8 шт. (количество уточняется при разработке технической документации).  Класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Цвет внутренних дверей согласовать с Заказчиком. |
| **9** | **Потолок** |  Подвесной потолок, состоящий из подвесной системы с размером ячеек 0,6м\*0,6м, выполненный из специальных металлических профилей и минеральных плит, монтируемых на подвесную систему ГОСТ 58324-2018. Толщина потолочной плитки не менее 10 мм (цвет белый с темными вкраплениями в виде червоточин) на высоте 2,8м от пола в помещениях.  Предусмотреть в тамбурных помещениях подвесной потолок из влагостойких плиток толщиной не менее 10 мм с размером ячеек 0,6м\*0,6м. |
| **10** | **Пол** |  Каркас пола Каркас пола металлический расчетного сечения, поперечные и продольные балки определяется конструктивными расчетами в технической документации.  Предусмотреть слой гидротеплоизоляции между металлическим каркасом пола и железобетонными плитами основания. Балки пола поперечные и продольные устанавливаются с шагом не менее 700мм с учетом прогибов покрытия пола из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм. Шаг ячейки продольных и поперечных балок должен учитывать размеры влагостойкой фанеры и утеплителя пола. Крепление каркаса пола к каркасу здания с помощью болтовых соединений. Элементы каркаса пола должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием. Утепление пола – экструдированный пенополистирол либо другой аналог утеплителя на основе базальтового волокна плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 расчетной толщины, но не менее 200 мм.  Предусмотреть заполнение стыковочных швов между плитами утеплителя на всю толщину утеплителя монтажной пеной либо утеплителем из минеральной ваты. Расход монтажной пены (минеральной ваты) предусмотреть в спецификации материалов. Толщина утеплителя подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021. Перекрытие пола из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм.  Влагостойкая фанера опирается на металлические продольные и поперечные металлические балки на саморезах с потайной головкой.  Предусмотреть ширину полки металлических балок пола не менее 65мм, чтобы на стыках фанеры, края фанеры опирались на металлические балки по 32мм с каждой стороны стыка.  Предусмотреть на стыках фанеры ширину опоры краёв фанеры на металлические балки не менее 32мм по всей длине.  Предусмотреть крепление саморезов на стыках фанеры на расстоянии не менее 16мм от края фанеры. Предусмотреть в технической документации раскрой фанеры таким образом, чтобы все стыки фанеры опирались на поперечные и продольные балки с учетом вышеуказанных условия опирания, исходя из фактических размеров листов фанеры. Предусмотреть в спецификации технической документации расход материалов на заделку и выравнивания стыков фанеры и отверстий от саморезов. Линолеум полукоммерческий, гетерогенный ПВХ-Б-0,6 ГОСТ 7251-2016 светлых тонов с темными вкраплениями в виде червоточин (цвет согласовать с Заказчиком). Плинтус из ПВХ профиля ГОСТ 19111-2001 по периметру внутренних помещений светлого цвета в тон линолеума (цвет согласовать с Заказчиком) Пол (№ помещений по плану – 13,14,20,21,22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,38,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,63,64,65): Предусмотреть гидроизоляция полов помещений битумной мастикой ГОСТ 30693-2000 в два слоя с нахлёстом на стены высотой 50мм;  Облицовка полов керамической плиткой светлых тонов (цвет согласовать с Заказчиком) на клеящую мастику ГОСТ13996-2019. Керамический плинтус (сапожок) на высоту 70 мм по периметру помещений (цвет согласовать с Заказчиком). В местах движения маломобильных групп предусмотреть устройство дорожек из полимерной тактильной плитки. Пол в помещениях (№ помещения по плану – 58, 59,60,61,62,63а) Высокопрочный армированный наливной пол. В спецификации технической документации уточнить наименование и количество всех материалов, необходимых для устройства и отделки полов. |
| **11** | **Сети электроснабжения, электрооборудование и освещение** |  Электроснабжение объекта разрабатывается в отдельном разделе технической документации. Монтаж электрооборудования выполняется в соответствии с ПУЭ, 7 изд. Предусмотреть подключение Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания двумя кабельными линиями АВБбШв, один - основной, другой – резервный, с устройством АВР. Длину и сечения кабеля применить из расчета проектируемой нагрузки потребителя. Кабель АВБбШв входит в поставку Товара.  Прокладку и подключение наружных сетей электроснабжения к электросетям осуществляет Подрядчик. В технической документации предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Выбор освещенности проводится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Типы осветительных арматур выбираются в соответствии с назначением помещений. Для эвакуации людей из помещений предусматривается установка (не менее одного в каждом помещении) светильника с блоком бесперебойного питания с подзарядкой от сети рабочего освещения (время работы лампы 3 часов на аккумуляторах).  Рабочее и аварийное освещение помещений выполняется светодиодными светильниками, с виброзащитой.  Светильники аварийного освещения имеют отличительный знак – букву «А», выполненную красной краской.  Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе). Наружное освещение Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания выполнить светодиодными приборами освещения с возможностью включения и отключения в ручном и автоматическом режиме (фотореле).  Количество и расположение осветительных приборов согласовать на этапе разработки технической документации. Марка электрооборудования – типа «IEK» или эквивалент. В качестве вводного устройства предусмотреть щит ВРУ, в котором предусмотреть ввод от двух вводных кабелей расчетного сечения (один - основной, второй - резервный). В качестве распределительного устройства предусмотреть отдельный щит РЩ. Установка ВРУ и РЩ внутренняя.  Ввод в здание 380 В.  Розетки на стенах, расположением не более 800 мм от пола комнаты.  Наружные выключатели для наружного освещения - накладные влагозащищенные.  Аварийное освещение выполняется согласно требуемых норм и правил. Предусмотреть установку: - панели освещения потолочные светодиодные LP-02-PREMIUM с ЭПРА 40вт 175-260В 4000К IP40 50/60 Гц; - крепление панелей LP-02-PREMIUM произвести при помощи аксессуаров для потолочного крепления длинного LP-КПП-Д h=50 мм; - светильники аварийные СБА 1093С 120 LED настенный; - светодиодные светильники антивандальные круглые в тамбур и над входами в помещении уличного исполнения LED ЖКХ 185х185х70 10 Вт 5000K IP65; - розетки двойные с заземляющим контактом открытой установки IP20 (IP 44) 16A; - выключатели двухклавишные для открытой установки 250В IP20 16A; - выключатели одноклавишные для открытой установки 250В IP20 16A; - выключатели одноклавишные для открытой установки наружного освещения 250В со степенью защиты не менее IP54 16A.  - щиты освещения металлический навесной ЩРН IP54 (220х330х120мм.); - шкаф ВРУ (шкаф учета металлический ШУ-2 (700х600х200 IP41); - шкаф ЩР (шкаф металлический ШУ-2 (700х600х200 IP41) Предусмотреть установку общего электросчетчика активной энергии прямого включения в щите (ВРУ). Общий счетчик должен учитывать полную электроэнергию. Марку счетчика определить на стадии разработки технической документации.  При установке выключателя наружного освещения предусмотреть защиту от попадания осадков. Проводку уложить в кабель-канал. Длину кабель-каналов определить расчетом.  Количество коробок распаечных 100х100х50мм определить расчетом.  В шкафу ВРУ предусмотреть: - два вводных разъединителя; - два вводных трёхполюсных автоматических выключателя (номинальный ток автомата определить проектом, а тип и марку ВА согласовать с заказчиком); - один электросчетчик (один – общий). В РЩ предусмотреть: - отходящие трёхполюсные автоматические выключатели ВА 47-100 для электропитания ЩО; ЩАО. Предусмотреть резерв. - В РЩ предусмотреть защиту для подключения и защиту водонагревателей и тепловых завес; - вводные трёхполюсные автоматические выключатели ВА 47-100 в щитах ЩО, РЩ; - предусмотреть двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели АВДТ-64 в щитах (ЩО, РЩ); - однополюсные автоматические выключатели ВА 47-29 в щитах (ЩО, РЩ). Освещение выполнить кабелем ВВГнг – длину и сечение определить расчетом; Подключение розеток выполнить кабелем ВВГнг – длину и сечение определить расчетом. От ВРУ до ЩО выполнить кабелем сечением ВВГнг– длину и сечение определить расчетом. От ВРУ до РЩ выполнить кабелем ВВГнг – длину и сечение определить расчетом. Предусмотреть установку регулируемых электрических воздушных тепловых завес мощностью не менее 1,5 кВт над входными дверями в тамбурах. |
| **12** | **Заземление. Защитные меры электробезопасности** |  Питание электроприемников предусматривается от сети напряжением 380/220В с заземленной нейтралью.  Защитные меры безопасности выполняются в соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ, изд.7.  Для защиты от поражения электрическим током применяется защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, выполняется монтаж заземляющего устройства. Время отключения питания на групповых линиях 0,03 с при Uф=220В в цепях, питающих распределительные щиты - время отключения не более 0,4 с.  Предусматривается установка устройств защитного отключения (УЗО) в щитах с групповыми розеточными сетями. Нулевые защитные проводники прокладываются, начиная от шины защитного заземления вводных панелей.  Предусматривается основная система уравнивания потенциалов, путем объединения на вводе в Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания с металлоконструкциями каркаса здания, молниезащиты с главной заземляющей шиной - ГЗШ. При наличии на трубопроводах коммуникаций вводных вентилей, выполняется их шунтирование.  Розетки используются с третьим заземляющим контактом. Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников заземлены. Предусмотреть шину заземления по внутреннему периметру помещения электрощитовой металлической полосой 4\*40мм на высоте 200мм от пола. В технической документации предусмотреть контур заземления здания. Все электрооборудование подбирается расчетным путем и согласовывается с Заказчиком. |
| **13** | **Отопление** |  Тип отопления – водяное, локальное. Система отопления – двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой. Система отопления делится на 2 отопительных контура. Материал труб отопления – полипропилен, армированный стекловолокном PN-25. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" Внутренний диаметр трубопроводов системы отопления определять расчетным путем (гидравлический расчет). Трубопровод отопления возле входной двери должен быть скрыт в подпольном канале и защищён от механического воздействия.  Количество радиаторов и секций радиаторов системы отопления определять расчетным путем. Радиаторы – биметаллические (мощность секции не менее 180Вт) Радиаторы комплектуются радиаторными терморегуляторами с механической регулировкой и кранами шаровыми PP-R типа.  Межгосударственный стандарт ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более РN 250. Общие технические условия".  Радиаторы отопления должны быть укомплектованы кранами Маевского для спуска воздуха. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия". Предусмотреть устройство теплового узла с предохранительным клапаном, манометрами давления, грязевым фильтром, обратным клапаном, отсечными вентилями, термометрами и тепловым счетчиком (выбор теплового счетчика согласовать с Заказчиком).  Предусмотреть подключение к наружным сетям теплоснажения. Материалы для наружного подключения системы отопления здания входит в поставку здания (Товара). Прокладку и подключение наружных сетей теплоснабжения осуществляет Подрядчик. Точку подключения согласовать с Заказчиком. Предусмотреть металлическую раму с опорой на пол для установки емкостей запаса холодной воды. Все оборудование подбирается расчетным путем и согласовывается с Заказчиком. |
| **14** | **Вентиляция** |  Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего воздуха, в соответствии с действующими нормативными документами, помещения Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания должны быть оборудованы:  - естественной вентиляцией через поворотно-откидные створки окон; - естественной вентиляцией через вентиляционные каналы. - предусмотреть механическую вытяжную вентиляцию из помещений: санузлов, зала ожидания, камеры хранения, зоны досмотра, накопителя, изъятых вещей, личный досмотр, оформление оружия, эл. щитовой, кассы, серверной. Размер воздуховодов, схемы вентиляции, вентиляционных выходов и решеток определяется расчетным путем.  Предусмотреть инфильтрационные клапаны в помещениях здания. Свод правил СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Свод правил СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99\*) «Строительная климатология». Все оборудование подбирается расчетным путем и согласуется с Заказчиком. |
| **15** | **Холодное водоснабжение** |  Система холодного водоснабжения – автономная. Емкости запаса воды холодного водоснабжения расположена в пом. для емкости запаса холодной воды. Водоснабжение осуществляется от емкостей расположенных в помещении для установки емкости запаса холодной воды. Емкости запаса холодной воды предназначена для: - подачи холодной и горячей воды в санузлы,  - подачи холодной и горячей воды в здравпункт, комнату матери и ребенка и подсобку буфета. Емкости запаса холодной воды должны быть запроектированы и оснащены с учетом условий эксплуатации: - расход воды в сутки – не менее 2000 литров. Материал труб ХВС – полипропилен, армированный стекловолокном PN-25. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2387-ст). Свод правил СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы зданий". Все оборудование подбирается расчетным путем и согласовывается с Заказчиком. |
| **16** | **Горячее водоснабжение** |  Горячее водоснабжение - автономное. Электрические водонагреватели накопительного типа, 2 кВт, не менее 80 л., 220 В (вертикальный, нержавейка, защита от перегрева) 3 ступени нагрева, расположен в пом. № 14,24,38,48 по плану. Горячее водоснабжения предназначена для подачи горячей воды в помещения санузлов, здравпункта, комнату матери и ребенка и подсобку буфета Материал труб ГВС – полипропилен, армированный стекловолокном, PN-25. Предусмотреть металлическую раму с опорой на пол для крепления электрических водонагревателей. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия". Свод правил СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Все оборудование согласовывается с Заказчиком. |
| **17** | **Канализация** |  Канализация самотечная автономная. Предусмотреть устройство септика (выгребной емкости) не менее 8 куб.м. Устройство автономной системы канализации осуществляет Подрядчик. Предусмотреть отверстие с диаметром Ø 200 мм в полу для выхода канализации в септик. Материал канализационных труб из ПВХ. Предусмотреть на канализационных стояках канализационные воздушные клапаны не менее Ø 50 мм и ПВХ ревизии Ø 100 в туалетах. Подключение к существующей канализационной трубе выполнить с помощью тройника Ø 100 мм в туалетах. Предусмотреть выпуск канализации через отверстие в полу с помощью тройника Ø 100 мм далее вертикальный участок вниз расчетной длины с последующим горизонтальным участком до септика расчетной длины с утеплением канализационной трубы скорлупами из вспененного полиуретана толщиной не менее 50мм. Предусмотреть канализационную трубу Ø 100 мм проектной длины для подземной прокладки. Свод правил СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб". Предусмотреть комплект поручней для ММГН на унитаз и раковину (умывальник) в санузлах для ММГН. Материал поручней для ММГН - металлическая хромированная труба Ø не менее 30 мм не более 40 мм. Крепление поручней для ММГН к стене в виде болтов Ø не менее 10 мм установленные в сквозные отверстия стены в количестве не менее 2 шт. на каждый крепежный элемент.  Крепление к полу с помощью оцинкованных шурупов Ø не менее 5 мм в количестве не менее 4 шт. на каждый крепежный элемент. Крепление поручней для инвалидов должно быть жесткое к конструкциям здания.  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51261-99 "Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования". Умывальники для ХВС, ГВС в пом. санузлов, здравпункта и комнаты матери и ребенка. Материал умывальников – фаянс. Цвет – белый Умывальники должна быть с переливом и с отверстием для смесителя. Умывальник устанавливается на пьедестал типа «Тюльпан». Размер умывальника ширина не менее 50 см не более 70 см х длина не менее 45 см не более 60 см., высота не мене 20 см. не более 25 см. Пьедестал для умывальника, ширина не мене 18 см не более 30 см. Высота установки умывальника от уровня пола до верха раковины не менее 80 см не более 86 см. Смеситель однорычажный с коротким изливом, с установкой на раковины. Межгосударственный стандарт ГОСТ 25809-2019 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры". Унитазы в комплекте компакт бачками и с крышкой-сидением в санузлах. Цвет – белый. Материал – фаянс. Крепления унитаза – к полу. Межгосударственный стандарт ГОСТ 21485-2016 "Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия". В помещении «Подсобка буфета» предусмотреть установку кухонной мойки в количестве – 1 шт. Все оборудование согласовывается с Заказчиком. |
| **18** | **Площадка для спутниковой тарелки** |  Предусмотреть на фронтоне здания выступающую металлическую площадку для крепления спутниковой тарелки весом до 200 кг, либо предусмотреть отдельно стоящую сборно-разборную конструкцию на болтовых соединениях высотой до 2,0м с площадкой и лестницей с креплением на анкерных болтах к ж/бетонной плите основания. |
| **19** | **Фасадные вывески** |  Предусмотреть вывески «ПЕВЕК» и «АЭРОПОРТ» из объемных световых букв высотой до 650 мм, либо объемные фасадные вывески аналогичных текстов из современных композитных материалов на фасаде здания над оконными проемами. Надпись «ПЕВЕК» расположить со стороны перрона. Надпись «АЭРОПОРТ» - со стороны привокзальной площади.  Вывески должна быть прочными, не разрушаться от воздействия атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Свесы карнизов кровли не должны перекрывать текст (буквы) фасадных вывесок. Конструктив фасадных вывесок согласовать с Заказчиком. |
| **20** | **Фасад** |  Предусмотреть облицовку фасада архитектурно-декоративными решетчатыми панелями либо другими архитектурными элементами с учетом дизайна козырьков входов в здание и с учетом расположения надписей: «ПЕВЕК» и «АЭРОПОРТ». Архитектурно-декоративные решетчатые панели должны быть прочными, не разрушаться от воздействия атмосферных осадков, ветра, перепадов температур.  В технической документации должны быть разработаны подробные узлы по монтажу и надежному крепление панелей к фасаду здания.  Конструктив облицовки фасада архитектурно декоративными решетчатыми панелями согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации. |
| **21** | **Обеспечение пожарной безопасности.****Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией** |  Здание должно соответствовать не ниже III степени огнестойкости, с пределом огнестойкости несущих элементов здания не ниже R45. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приёмно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении. При этом общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого помещения. В защищаемых помещениях, в которых уровень звука постоянного (фонового) шума более 95 акустических децибел, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна включаться от командного импульса, формируемого системой пожарной сигнализации. Предусмотреть установку огнетушителей. Количество и марку огнетушителей определить на стадии разработки технической документации. |
| **22** | **Требование к упаковке и доставке** | Здание состоит из металлоконструкций, сэндвич-панелей, отделочных материалов и инженерных систем, перевозимых в 20-футовых и (или) 40-футовых контейнерах, с описью материалов и конструкций. Пачки сэндвич-панелей в контейнере должны иметь индивидуальную упаковку с защитной обрешеткой и пленкой. Конструктивные элементы, материалы и оборудование должны складироваться в контейнер или упаковку, исключающую влияние природных климатических воздействий (дождь, ветер, попадание любой влаги и иное), механические повреждения. Упаковка должна сохранять целостность Товара, его конструктивные и функциональные качества. Все элементы Товара должны быть надежно упакованы.  Упаковка должна препятствовать любому механическому воздействию, обеспечивать сохранность и целостность Товара с сохранением функциональных и конструктивных качеств. Упаковка и характеристики материалов, используемых для монтажа здания должны отвечать требованиям по хранению при отрицательной температуре воздуха и сроком годности не менее 2 (двух) лет года с даты упаковки материалов в контейнер. Доставка осуществляется по адресу: 689400 Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек. |
| **23** | **Требования к составу и оформления технической документации** |  Техническая документация разрабатывается в объеме материалов, содержащих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия. Разработанная техническая документация, ее состав и оформление должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. |
| **24** | **Требования к сметной документации** |  Сметную документацию разработать с применением сметных нормативов, внесенных в ФРСН, в соответствии с действующими методическими документами в сфере сметного нормирования и ценообразования. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен.  Сметную стоимость определить с использованием Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика). В составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты: - сводка затрат (при необходимости); - сводный сметный расчет стоимости строительства; - объектные сметные расчеты; - локальные сметные расчеты; - сметные расчеты на отдельные виды затрат. К сметной документации прилагаются: - пояснительная записка; - ведомости объемов работ; - спецификации оборудования (при необходимости); - при отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг - конъюнктурный анализ (при необходимости). - обосновывающие документы. |
| **25** | **Количество предоставляемых экземпляров технической документации** |  Количество предоставляемых экземпляров Заказчику: До предоставления технической документации на негосударственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости  - техническая документация – 1 (один) экземпляр на электронном носителе; - сметная документация – 1 (один) экземпляр на электронном носителе. После получения положительного заключения негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости: - техническая документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе; - сметная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе. Положительное заключение негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости - 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе. |
| **26** | **Требования к предоставлению технической документации на электронном носителе** |  Предоставить Заказчику: - Текстовые документы в формате \*.doc, \*.pdf; - Чертежи в формате \*.dwg, \*.pdf; - Сметную документацию в формате \*.xls, и в формате «Гранд Смета» |
| **27** | **Требования к проведению негосударственной экспертизы** |  Подрядчик по доверенности от заказчика передают документацию в органы негосударственной экспертизы, и осуществляет сопровождение в процессе прохождения экспертизы. Подрядчик получает положительное заключение негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| **28** | **Требования к цветовому решению фасада** |  Цветовое решение фасада, в том числе наружных стен, наружных окон, дверей, ворот, откосов, отливов, фасонных элементов фасада, в том числе цветовое решение облицовки фасада архитектурно-декоративными решетчатыми панелями согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации. Кровля, карнизные свесы, торцевые фронтонные свесы – RAL по согласованию с Заказчиком. |
| **29** | **Исходные данные** | Приложение № 1: План Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки» |

 Поставляемый Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, СП и ТУ. А также должен отвечать всем стандартам качества, санитарным и экологическим нормам, действующих на территории Российской Федерации.

# Проект договора

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Городское поселение Угольные Копи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора Батыченко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения конкурса в электронной форме на право заключения договора (протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1.  Подрядчик обязуется на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором, , приобрести и доставить Сборно-разборное быстровозводимое (модульное) Служебно-пассажирское здание пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки» (далее – Товар) и осуществить его монтаж (далее – Работы) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек (далее - объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные услуги, товар, оборудование и работы по его монтажу.

1.2. Цена, характеристики и количество оказываемых услуг, поставляемого товара, выполнения работ, определяются в приложении № 1 (Техническое задание) и в приложении № 2 (Смета Договора), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Приобретение, доставка и монтаж осуществляется силами и средствами Подрядчика по адресу: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек.

**2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

2.1. Заказчик:

2.1.1. Обеспечивает Подрядчика техническим заданием

2.1.2. Требует от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требует своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.3. Принимает, разработанную Подрядчиком техническую документацию, в том числе положительное заключение негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости, и при отстутствии замечаний подписывает Акт приема-передачи и передает один экземпляр Подрядчику.

2.1.4. Принимает товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара подписывает товарную накладную и передает один экземпляр Подрядчику.

2.1.5. Осуществляет надзор за ходом работ, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

2.1.6. В течение десяти рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы, путем подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительную документацию, либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

2.1.7. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.  Подрядчик:

2.2.1. Разрабатывает техническую документацию и осуществляет проведение негосударственной экспертизы по разработанной технической документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Получает положительное заключение негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости. Передает, на утверждение Заказчику, откорректированную техническую документацию по положительному заключению негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости, включая само положительное заключение.

2.2.2. Обеспечивает контроль за изготовлением конструктивных элементов Товара по утвержденной Технической документации.

2.2.3. Вправе требовать своевременного подписания Заказчиком товарных накладных по Договору, на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов;

2.2.4. Обеспечивает соответствие качества поставляемого товара требованиям качества и безопасности в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

2.2.5. Представляет сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерацию.

2.2.6. Несет все расходы по замене некачественного товара и устранению неисправностей, возникших в результате использования некачественного товара, выявленных Заказчиком в течение срока действия настоящего Договора.

2.2.7. Обеспечивает гарантированную поставку товара Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.8. Передает Заказчику оригиналы расчетных документов, а также акт приема-передачи, товарные накладные, подписанные Подрядчиком.

2.2.9. Устраняет недостатки товара и некомплектность в течение 7 (семи) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Подрядчик.

2.2.10. По требованию Заказчика заменяет товар товаром, соответствующим по качеству условиям настоящего Договора, либо возвращает все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и забирает Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте

2.2.11. Выполняет все работы, услуги в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику.

2.2.12. Производит работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, получившее положительное заключение негосударственной экспертизы, строительными нормами и правилами, графиком производства работ.

2.2.13. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ, оказания услуг по настоящему договору.

2.2.14. При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.2.15. Согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте.

2.2.16. Представляет Заказчику стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации (текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том числе общий и специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты испытаний, акты приемки инженерных систем, паспорта на материалы и оборудование и другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений) в следующие сроки:

- исполнительную документацию, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 - не позднее срока окончания работ;

- расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по форме КС-3 - не позднее срока окончания работ.

При предъявлении фактически выполненных работ, Подрядчик представляет формы КС-3, КС-2 и пакет исполнительной документации на выполненный объем работ (текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том числе общий и специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты испытаний, акты приемки инженерных систем, паспорта на материалы и оборудование и другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений).

2.2.17. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

**3. Цены и порядок расчетов**

3.1. Общая цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_ коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп.). Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется сметой (Приложение № 2), разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, которая является неотъемлемой частью Договора, из них:

- стоимость в 2025 году – не должна превышать 53% от общей стоимости работ;

- стоимость в 2026 году – не должна превышать 47% от общей стоимости работ.

3.2. Цена Договора включает в себя разработку технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости с получением положительного заключения негосударственной экспертизы, стоимость приобретения (изготовления) и доставки товара к месту монтажа, монтажные работы, все необходимые затраты, а также прочие дополнительные услуги, включая накладные расходы, транспортные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование, прочие расходы, сборы и иные обязательные платежи Подрядчика, в том числе сборы в морских портах Чукотского АО, которые Подрядчик по Договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

3.4. Цена является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и договором.

Цена Договора подлежит изменению (уточнению) после получения положительного заключения негосударственной экспертизы по технической документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, но не более предельного объема доведенных лимитов финансирования.

Изменение цены Договора осуществляется после выполнения обязательств по Договору, связанных с подготовкой технической документации, а также получения положительного заключения негосударственной экспертизы технической документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Изменений цены Договора оформляется дополнительным соглашением к договору.

3.5. Оплата производится в рублях по безналичному расчету из субсидии федеральному казенному предприятию «Аэропорты Чукотки» на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры.

3.6. В течение 7 (семи) рабочих дней от даты заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 40% стоимости работ по настоящему Договору на основании выставленного Подрядчиком счета. Предусматривается поэтапная приемка и оплата.

 3.7. Оплата за выполненные работы (этапы работ) по приобретению, доставке и монтажу осуществляется безналичным расчетом в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, товарной накладной, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), исполнительной документации на основании счета, счет-фактуры (в случае, предусмотренном НК РФ).

3.8. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

**4. Сроки, порядок поставки товара и** **УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 (с изменениями и дополнениями от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г.).

4.2. Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 (с изменениями и дополнениями от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г.).

4.3. Количество переданного Подрядчиком Заказчику Товара определяется Сторонами по товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон, после чего, обязательство Подрядчика по поставке Товара считается исполненным. На основании подписанной товарной накладной Подрядчик выставляет счет-фактуру Заказчику.

4.4. Стороны имеют право передавать документы по факсимильной связи или электронной почтой с последующим обязательным предоставлением друг другу оригиналов документов (счет-фактура, товарная накладная и т.п.) почтой в адрес Заказчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней. Риск искажения информации в момент передачи несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию.

4.5. Срок поставки товара и выполнения монтажных работ по настоящему Договору определяется сторонами «Графиком производства работ», разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.6. Указанные сроки могут быть изменены по письменному соглашению Сторон либо по обстоятельствам независящим от воли Сторон.

4.7. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ по поставке и монтажу является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4.8. Конечный срок выполнения работ: «15» декабря 2026 года.

 **5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ, КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Приобретение, доставка и монтаж Товара осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Приобретение, доставка и монтаж Товара должна соответствовать Перечню, количеству Товара, определенных в Техническом задании (Приложение № 1) к настоящему Договору.

5.2. Приёмка товара осуществляется по факту поставленного товара.

5.3. При приемке товара Заказчик руководствуется Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.), если иные правила осуществления и оформления приемки товара не установлены законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4. По окончании приемки товара Заказчик обязан направить Подрядчику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ.

5.5.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

5.6. Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора, подлежит замене в сроки, согласованные с Подрядчиком с момента заявления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с заменой товара, относятся на Подрядчика.

5.7. При завершении Работ по настоящему Договору Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к приемке Работ. Приемка Работ производится по месту Заказчика и оформляется двусторонним актом рабочей комиссии о приемке выполненных работ. Приемка Работ производится путем проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям Договора.

5.8. Заказчик, получивший извещение Подрядчика об окончании Работ, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней приступает к приемке выполненных Работ. Приемка Работ по качеству и объему производится по месту осуществления работ и оформляется двусторонним актом рабочей комиссии о приемке выполненных работ.

Приемка работ производится путем проверки соответствия объема и качества выполненных Работ технической и сметной документации, требованиям Договора комиссией, в составе уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.

5.9. По окончании приемки Работ Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт рабочей комиссии выполненных работ или мотивированный отказ.

5.10. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненной Работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком, в течение 10 дней с момента заявления о них Заказчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом.

**6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА и работ**

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. На поставляемый товар Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

6.2. Гарантии качества распространяются на все виды и объемы работ, оказанных услуг выполненные Подрядчиком по приобретению, доставке и монтажу Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки».

 Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания Акта рабочей комиссии без претензий.

Подрядчик гарантирует:

• надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

• качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и регламентами;

• своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока, за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет в течение 30 дней с момента заявления о них заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

7.1. Заказчик гарантирует, что были приняты все необходимые решения, получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, необходимые для заключения настоящего Договора.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно действующему гражданскому законодательству РФ.

7.4. В случае нарушения срока выполнения работ по поставке товара и его монтажу Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ.

7.5. В случае просрочки оплаты выполненных работ по поставке товара и его монтажу Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок, за каждый день просрочки.

Пени начисляются сторонам за период со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, заканчивая днем его фактического исполнения.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной иных обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе требовать уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от цены договора.

7.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы по поставке товара и его монтажу, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ по поставке товара и его монтажу для обеспечения их надлежащего качества.

За некачественно выполненные работы по поставке товара и его монтажу Заказчик, помимо требования об устранении недостатков работ по поставке товара и его монтажу для обеспечения их надлежащего качества, вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от цены договора.

7.8. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ по поставке товара и его монтажу.

7.9. Подрядчик несет ответственность за экологическую, пожарную и электробезопасность в период выполнения работ по поставке товара и его монтажу.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**8. Форс-мажорные обстоятельства**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия Сторон, спор рассматривается в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации в судебном органе на территории Чукотского автономного округа.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и действует по «15» декабря 2026г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10.2. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**11. Обеспечение исполнения ДОГОВОРа**

 11.1. При подписании настоящего Договора со своей стороны Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения условий Договора (далее - Обеспечение) в размере 10% от начальной цены договора: 77 500 000 (семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. .

11.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

11.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком, самостоятельно.

11.4. В случае представления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 2 (два) месяца, независимая гарантия должна быть безотзывной.

11.5. При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с поставкой товара и монтажных работ, оказанных услуг Заказчик по своему усмотрению имеет право взыскивать средства, предоставленные Подрядчиком в качестве Обеспечения.

**12. Заключительные положения**

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

12.2. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.3. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Смета договора;

Приложение № 3 – График.

**13. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик: ФКП «Аэропорты Чукотки»**Адрес места нахождения: 689506 Чукотский АО Анадырский р-он пгт. Угольные КопиПочтовый адрес 689506 Чукотский АО Анадырский р-он п. Угольные Копи-6 а/я 1 телефон/факс: + 7 (42732) 2-72-81/2-72-91E-mail: fkp@apchukotki.ru ИНН 8709013318, КПП 870101001ОГРН 1108709000366, ОКПО 76995184Банковские реквизиты:р/счет: 40502810836180000027 Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО «Сбербанк России» г. МагаданБИК 044442607к/счет: 30101810300000000607Платежные реквизиты:УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. ВладивостокБИК 010507002Единый казначейский счет40102810545370000012Казначейский счет03215643000000012001Лицевой счет 71102391001Генеральный директорФКП «Аэропорты Чукотки»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Батыченко «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. | **Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковские реквизиты:р/счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банк получателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на** **приобретение, доставку и** **монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки"**

 **1.Заказчик** – Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки». Место нахождение: Место нахождение: 689400 Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек.

**2. Наименование и описание объекта закупки.**

Объект закупки – приобретение, доставка и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки".

Этапы работ:

**2025 год:**

1. Разработка технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости.

2. Изготовление конструктивных элементов Товара по утвержденной Технической документации;

3. Доставка всех конструктивных элементов и сопутствующих материалов Товара к месту монтажа Товара;

**2026 год:**

4. Устройство основания под быстровозводимое здание;

5. Монтаж быстровозводимого здания, с учетом строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения и канализации, и сдача в эксплуатацию.

**3. Срок выполнения работ:**

Начало выполнения работ – 2025 год, с даты заключения договора

Окончание выполнения работ – 15 декабря 2026 года.

**4. Стоимость работ:**

Стоимость работ по приобретению, доставке и монтажу Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час – не должна превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, из них:

- стоимость в 2025 году – не должна превышать 53% от общей стоимости работ;

- стоимость в 2026 году – не должна превышать 47% от общей стоимости работ.

Авансирование – в объеме 40 %. Предусматривается поэтапная приемка и оплата.

Стоимость работ подлежит изменению (уточнению) после получения положительного заключения негосударственной экспертизы по технической документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, но не более предельного объема доведенных лимитов финансирования.

**5.** **Требование к качеству товара:**

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Поставка и монтаж Товара осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Требования к качеству товара: Качество поставляемого товара и применяемых материалов должно соответствовать требованиям:

Сборно-разборное быстровозводимое (модульное) Служебно-пассажирское здание пропускной способностью до 100 пасс/час (далее Товар) должно быть изготовлено и отвечать требованиям в соответствии с ГОСТ Р 58760-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия», «СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения». (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10)», с соблюдением и действующих норм и правил, взрыво- и пожаробезопасности, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы модульного объекта. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87); СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» СНиП 3.04.03-85 (с Изменением N 1); 69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности"; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ Р 58761-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.)», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ), СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других действующих нормативных документов, соответствующих действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.

Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не имеющим дефектов и повреждений).

**6. Требования к технической документации.**

Техническая документация должна быть разработана Поставщиком, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 № 282-ст) и иными требованиям действующего законодательства РФ.

**7. Технические характеристики:**

В комплект поставки Товара должны входить все конструкции, элементы, оборудование и изделия, необходимые для монтажа товара (далее - конструктивные элементы). Входящий в комплект поставки товар, должен поставляться потребителю полностью укомплектованными в соответствии с утвержденной технической документацией. Техническая документация должна быть утверждена Заказчиком до начала производства товара.

Поставляемый Товар должен быть поставлен в разобранном виде, в комплекте со всеми элементами для монтажа в филиал аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки» и отвечать требованиям и техническим характеристикам технической документации и иным требованиям законодательства РФ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики и значение** |
| **Сведения о предмете торгов** |
| Предмет закупки – приобретение, доставка и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки" (далее-Товар). Этапы работ:**2025 год:**1. Разработка технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости.2. Изготовление конструктивных элементов Товара по утвержденной Технической документации;3. Доставка всех конструктивных элементов и сопутствующих материалов Товара к месту монтажа Товара;**2026 год:**4. Устройство основания под быстровозводимое здание;5. Монтаж быстровозводимого здания, с учетом строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения и канализации, и сдача в эксплуатацию. |
| **Описание объекта** |
| **1** | **Место поставки и монтажа товара**  |  Поставка и монтаж Товара производится по адресу: 689400 Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек. |
| **2** | **Общие сведения** |  Сборно-разборное быстровозводимое (модульное) Служебно-пассажирское здание пропускной способностью до 100 пасс/час, прямоугольное в плане, наружными размерами (Ш\*Д) 28400 мм \* 52400 мм. Внутри, Сборно-разборное быстровозводимое (модульное) Служебно-пассажирское здание пропускной способностью до 100 пасс/час имеет простую, четкую планировку, в него входят помещения согласно Приложения № 1. Высота помещений - внутренняя высота помещений от чистого пола до потолка не менее 2800 мм. Общая площадь Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час – 1430,00 м2.  Площадь застройки – 1488,16 м2. При разработке технической документации допускается вносить корректировку в конструктивные решения и план здания, в площади помещений, этажность здания, также могут быть уточнены габаритные размеры здания с обязательным условием согласования с Заказчиком. Каркас здания монтируется соединительными металлическими пластинами расчетного сечения с помощью болтовых соединений расчетного количества, сечения и длины. Для обеспечения геометрической неизменяемости каркаса здания с учетом сейсмичности района 6 баллов предусмотреть вертикальные и горизонтальные связи расчетного сечения. Металлоконструкции связей должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием.  Наружные стены из сэндвич-панелей толщиной 200мм на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021), с устройством стеновых фасонных элементов в цвет фасада. Совмещенная кровля (перекрытие) из сэндвич-панелей толщиной 150мм на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021), с устройством кровельных фасонных элементов в цвет кровли. Пол здания - металлический каркас расчетного сечения на болтовых соединениях расчетной высоты с утеплителем расчетной толщины. Каркас пола опирается на железобетонное основание. |
| **3** | **Основные конструкции сборно-разборного здания** |  **Основание здания**  Основание – плитный, толщиной не менее 250 мм (сваренные между собой сборные плиты железобетонные. Бетон принять класса не менее В30, марок по водонепроницаемости не менее W8, по морозостойкости не менее F200), исключающее неравномерную просадку. Основанием фундаментной плиты служит подушка из ПГС, уложенная с послойным уплотнением. Под фундаментными плитами предусмотреть укладку теплоизолирующего материала толщиной не менее 150 мм. Способ устройства фундамента определяются на стадии разработки технической документации. Для исключения попадания влаги в конструкцию пола через стык примыкания наружных сэндвич-панелей к плите основания предусмотреть примыкания наружных сэндвич-панелей по периметру здания к торцевой части железобетонных плит на глубину до 100мм. **Стойки здания** Гнутый профиль расчетного сечения из холоднокатанного металла ГОСТ 19903-2015, усиленные поперечными ребрами жесткости, либо аналогичный материал другого профиля расчетного сечения. Стойки должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием.  **Каркас наружных стен, оконных и дверных блоков** Вертикальные стеновые стойки и горизонтальные стеновые прогоны из профильной трубы расчетного сечения (либо другого профиля расчетного сечения) ГОСТ 30245-2003 для крепления сэндвич-панелей, оконных и дверных блоков. Крепление оконных и дверных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам. Элементы каркаса наружных стен, оконных и дверных блоков должны быть закреплены к несущим элементам металлического каркаса здания с помощью болтовых соединений. Элементы каркаса должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием. **Перекрытие (совмещенная кровля) здания**  Каркас кровли – сборная металлическая конструкция из гнутого металлического профиля расчетного сечения на болтовых соединениях. Кровля – кровельные сэндвич-панели толщиной 150м на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021м (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021).  Металлические конструкции должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием.  Перекрытия (кровля) должны быть усилены с учетом сейсмичности района - 6 баллов. Перекрытие (кровля) должно выдерживать расчетные нагрузки с учетом крепления к ним подвесных потолков и инженерных систем. Стыки между панелями перекрытий (кровли) должны быть загерметизированы.  **Общие требования к каркасу здания**  Каркас из стальных конструкций расчетного сечения должен быть на болтовых соединениях. Каркас должен быть рассчитан и соответствовать природно-климатическим условиям района строительства: - расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 41 °С; - район по весу снегового покрова – IV; - район по давлению ветра - V; - влажность воздуха – средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 81%, преобладает повышенная влажность; - сейсмичность района строительства и площадки по СП 14. 13330.2018 составляет 6 баллов; - климатический район строительства – I «Г» по СП 131.13330.2012. Все фасонные элементы должны быть из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Наружные – под цвет наружных стен, внутренние – под цвет внутренних стен. Обязательное условие защиты вертикальных и горизонтальных стыков конструкции пола, стеновых панелей и перекрытий (кровли) от продувания, промерзания и протекания.  Все вертикальные и горизонтальные стыки стен, пола и перекрытий (кровли) должны быть утеплены теплоизолирующими материалами на толщину конструкций. Для исключения попадания влаги в конструкцию пола через стык примыкания наружных сэндвич-панелей к плите основания предусмотреть примыкания наружных сэндвич-панелей по периметру здания к торцевой части фундаментных плит на глубину до 100 мм. |
| **4** | **Наружные стены** |  Наружные стены из сэндвич-панелей толщиной 200 мм (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021) на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 в комплекте с материалами для установки и отделки. Головки саморезов должны быть в тон цвета сэндвич-панелей или закрываться заглушками аналогичного цвета. Крепление сэндвич-панелей предусмотреть к несущим элементам металлического каркаса здания, к стойкам здания, по периметру оконных и дверных проёмов предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам, к горизонтальным стеновым прогонам, к стеновым прогонам фронтонов кровли, с установкой уплотнительной ленты ППЭ между металлоконструкцией и сэндвич-панелями к вертикальным, горизонтальным связям (фахверкам). Для исключения попадания влаги в конструкцию пола через стык примыкания наружных сэндвич-панелей к плите основания предусмотреть примыкания наружных сэндвич-панелей по периметру здания к торцевой части фундаментных плит на глубину до 100мм. Обязательное условие защиты вертикальных и горизонтальных стыков от продувания, промерзания и протекания. Все вертикальные и горизонтальные стыки должны быть утеплены теплоизолирующими материалами на толщину конструкций стен, пола и перекрытия. Стыки должны быть заделаны гидроизоляционной диффузионной самоклеящейся лентой шириной 200мм, с окончательной защитой и облицовкой стыков отделочными фасонными элементами.  Предусмотреть защиту (гидроизоляцию) горизонтальных и вертикальных швов примыканий фасонных элементов к наружным стенам от попадания влаги герметиком для наружных работ ГОСТ 25621-83. Облицовку фасада в том числе дизайн козырьков «ВХОДОВ» «ВЫХОДОВ» согласовать с Заказчиком. Внутренняя отделка наружных стен из сэндвич-панелей:  - внутренняя облицовка наружных стен из ЛДСП ламинированная толщиной не менее 10 мм ГОСТ 32289-2013, RAL - по согласованию с Заказчиком, по металлическому каркасу типа «Кнауф», с креплением к металлическому каркасу с помощью саморезов с шагом 25 0мм через Омега-профиль (головки саморезов должны закрываться декоративной планкой, с отделкой вертикальных, горизонтальных и угловых стыков (швов) между листами ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами цветом в соответствии с покрытием ЛДСП; - облицовка наружных и внутренних стен тамбурных помещений должна быть выполнена влагостойкими ламинированными панелями толщиной не менее 10 мм устойчивы к перепадам температур, влажности и отсыреванию, RAL-по согласованию с Заказчиком, по металлическому каркасу типа «Кнауф», с креплением к металлическому каркасу с помощью саморезов с шагом 250мм через Омега-профиль (головки саморезов должны закрываться декоративной планкой, с отделкой вертикальных, горизонтальных и угловых стыков (швов) между листами ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами. В спецификации технической документации уточнить наименование и количество всех материалов, необходимых для монтажа и внутренней отделки наружных стен. |
| **5** | **Внутренние перегородки** |  Внутренние перегородки толщиной 100 мм. Металлический каркас перегородок шириной (толщиной) 80 мм на профилях системы КНАУФ. Металлический каркас с двух сторон обшивается панелями из ЛДСП ламинированная толщиной 10 мм ГОСТ 32289-2013 по металлическому каркасу типа «Кнауф», с креплением к металлическому каркасу с помощью саморезов с шагом 250 мм через Омега-профиль (головки саморезов должны закрываться декоративной планкой, с отделкой вертикальных, горизонтальных и угловых стыков (швов) между листами ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами. RAL – по согласованию с Заказчиком. Внутреннее пространство перегородок между панелями ЛДСП заполняется звукоизоляционными плитами с соответствующим коэффициентом уплотнения. Обрамление оконных откосов со стороны облицованных стен ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами. Обрамление дверных откосов со стороны облицованных стен ЛДСП Т-образными и угловыми стыковочными элементами.  Цвет обрамления оконных и дверных откосов в помещениях – по согласованию с Заказчиком. |
| **6** | **Кровля здания** |  Кровля совмещенная, двухскатная, металлическая из сэндвич-панелей, водосток неорганизованный. Высота конька кровли уточняется расчетом и определяется уклоном кровли в пределах 10-40 градусов. Все конструктивные элементы кровли металлические на болтовых соединениях. Каркас кровли фермы (стропила), кровельные прогоны, стойки, система связей и распорок в том числе конструктивные решения по сейсмостойкости кровли определяется конструктивными расчетами в рабочей документации.  Каркас кровли – металлический расчетного сечения на болтовых соединениях.  Фермы кровли (стропила) устанавливаются с шагом, подтвержденным расчётами. Крепление каркаса кровли к зданию с помощью болтовых соединений. Кровельное покрытие – сэндвич-панели толщиной 150 мм (толщина подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021) на основе базальтового утеплителя плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 в комплекте с материалами для установки и отделки. Головки саморезов должны быть в тон цвета сэндвич-панелей или закрываться заглушками аналогичного цвета. Крепление сэндвич-панелей предусмотреть к несущим элементам металлического каркаса кровли с установкой уплотнительной ленты ППЭ между металлоконструкциями кровли (кровельными прогонами) и сэндвич-панелями. Предусмотреть дополнительные мероприятия по защите стыков (замков) кровельных сэндвич-панелей от продувания, промерзания и протекания, в том числе предусмотреть дополнительную герметизацию стыков.  Предусмотреть устройство козырька над «ВХОДАМИ» и «ВЫХОДАМИ». Предусмотреть архитектурную выразительность козырьков в виде горизонтальной выступающей панели толщиной не менее 100мм, длиной не менее ширины тамбурных помещений, шириной не менее 1,0м с учетом конструктивных расчетов на нагрузки.  Предусмотреть уклон кровли козырьков от фасада здания к наружной стороне козырьков.  Облицовку козырьков предусмотреть в комплексе с дизайном фасада здания. Элементы каркаса кровли должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием. Предусмотреть в карнизной части на торцах кровельных сэндвич-панелей заглушки из оцинкованной листового металла с полимерным покрытием.  Предусмотреть длину кровельных сэндвич-панелей на всю длину ската кровли без поперечных стыков, либо предусмотреть дополнительные мероприятия по герметизации и надёжности устройства поперечных стыковочных узлов сэндвич-панелей при обязательном условии согласования с Заказчиком. |
| **7** | **Окна** |  Наружные оконные блоки (№ помещений по плану – 21,23,31,34,41,63) Оконные блоки из пятикамерного профиля ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 2100мм\*1400(h)мм, трехстворчатые, с поворотно-откидным механизмом на одной створке, с замком и ключом на ручке открывания створки, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30 мм, белого цвета RAL 9003 – в количестве 9 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Предусмотреть для соединения оконных блоков силовой соединительный профиль. Наружные оконные блоки (№ помещений по плану – 1,2,3,4,5,6,9,10,19,39,42,43,44) Оконные блоки из пятикамерного профиля ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 1400мм\*1400(h)мм, двухстворчатые с поворотно-откидным механизмом на одной створке, с замком и ключом на ручке открывания створки, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30 мм, белого цвета RAL 9003 – в количестве 13 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Наружные оконные блоки (№ помещений по плану – 7,8,20) Оконный блок из пятикамерного профиля ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 700мм \* 1400(h)мм, одностворчатый с поворотно-откидным механизмом на створке, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30 мм, белого цвета RAL 9003 – в количестве 4 шт. (количество уточняется при разработке технической документации).  Внутренний оконный блок (№ помещений по плану – 33,44) Оконный блок ПВХ, ГОСТ 30674-99, размером 500мм\*500мм одностворчатый с поворотным механизмом, с однокамерным стеклопакетом в помещение кассы и помещения для приема и выдачи спецсредств – в количестве 2 шт.  Подоконные доски Подоконные доски из ПВХ шириной до 350мм (ширина и цвет подбирается с учетом архитектурных решений). Размеры (ширина и высота) оконных блоков могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. Армирование в раме и импосте должно иметь П-образный контур. Армирование в створке должно иметь П-образный контур. Уплотнения-фальцевое, сплошной контур уплотнения в раме и створке. Откосы наружные оконных проемов из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Крепление оконных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012. Цвет оконных блоков подбирается с учетом архитектурных решений. |
| **8** | **Двери, ворота** |  Ворота (№ помещений по плану – 58, 63а) Ворота подъемно-секционные с калиткой, утепленные, с ручным приводом – 2 шт. Наружные двери (№ помещений по плану – 22,40,45,59,62,64) Двупольный металлический утепленный дверной блок, группы А, размером 1,2\*2,1 м (ширина правого полотна - 0,9м, левого полотна – 0,3м.), с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 31173-2016 в количестве 6 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Наружные двери должны иметь уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Возможна замена на другой аналог двери при согласовании с Заказчиком. Дверные откосы из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Доводчик морозостойкий. Класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Крепление наружной двери предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012 Внутренние двери (проход из помещения № 20 в помещение № 23, из помещения № 23 в помещение № 58, из помещения 52 в помещение № 58, вход в помещения № 60 и № 62 ) Двупольный металлический утепленный дверной блок, группы А, размером 1,2\*2,1 м (ширина правого полотна - 0,9м, левого полотна – 0,3м.), с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 31173-2016 – в количестве 5 шт. (количество уточняется при разработке технической документации). Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Наружные двери должны иметь уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Возможна замена на другой аналог двери при согласовании с Заказчиком. Дверные откосы из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Доводчик морозостойкий. Класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Крепление наружной двери предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012 Внутренние двери (№ помещений по плану – 21,32,33,36,37,39,42,43,44,48,53,54,55,56,57,59,61) Однопольный металлический утепленный дверной блок, группы А, размером 0,9\*2,1 м, с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 31173-2016 – в количестве 17 шт. (количество уточняется при разработке технической документации) Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Внутренние двери имеют уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Дверные откосы (однопольные внутренние двери) из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений. Доводчик - класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации.  Крепление внутренних дверных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012. Внутренние двери (№ помещений по плану – 22,51,40,45,63,64,65) Двупольные дверные блоки из алюминиевого профиля, размером 1,2\*2,1м (ширина правого полотна - 0,9м, левого полотна – 0,3м.), утепленные с двойным контуром уплотнения, с 4-мя навесами на каждом полотне, с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации, ГОСТ 30970-2014 – в количестве 8 шт. (количество уточняется при разработке технической документации).  Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Внутренние двери тамбуров имеют уплотнения со следующими характеристиками: сплошной контур уплотнения в раме и створке, системы уплотнений EPDM, уплотнители черного цвета. Дверные откосы из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием.  Цвет наружных откосов подбирается с учетом архитектурных решений.  Доводчик - класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Крепление внутренних дверных блоков предусмотреть к вертикальным стеновым стойкам и горизонтальным стеновым прогонам в соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-2012. Внутренние двери (№ помещений по плану – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,27,28,29,30,31,35)  Дверные блоки деревянные распашные глухие одностворчатые противопожарные с внутренним замком и ручкой, размером 0,9м х 2,1м. в количестве 23 шт. (количество уточняется при разработке технической документации)  Цвет дверей подбирается с учетом архитектурных решений и согласовывается с Заказчиком. Внутренние двери в санузлах (№ помещений по плану – 13,14,24,25,26,38,46,47) Дверные блоки из пятикамерного профиля ПВХ белого цвета, группы Б, размером 0,9м х 2,1м с двойным глухим пластиковым пакетом, с 4-мя навесами на полотне, с порогом толщиной до 40мм (высота порога уточняется в рабочей документацией в зависимости от толщины конструкции пола в санузлах), с внутренним замком без ручек, с надежно закрепленными выносными ручками, с обязательным условием надежности при интенсивной эксплуатации в комплекте с отделкой и наличником ГОСТ 30970-2014, с доводчиками в количестве 8 шт. (количество уточняется при разработке технической документации).  Класс и марка доводчиков определяется расчетом в технической документации. Цвет внутренних дверей согласовать с Заказчиком. |
| **9** | **Потолок** |  Подвесной потолок, состоящий из подвесной системы с размером ячеек 0,6м\*0,6м, выполненный из специальных металлических профилей и минеральных плит, монтируемых на подвесную систему ГОСТ 58324-2018. Толщина потолочной плитки не менее 10 мм (цвет белый с темными вкраплениями в виде червоточин) на высоте 2,8м от пола в помещениях.  Предусмотреть в тамбурных помещениях подвесной потолок из влагостойких плиток толщиной не менее 10 мм с размером ячеек 0,6м\*0,6м. |
| **10** | **Пол** |  Каркас пола Каркас пола металлический расчетного сечения, поперечные и продольные балки определяется конструктивными расчетами в технической документации.  Предусмотреть слой гидротеплоизоляции между металлическим каркасом пола и железобетонными плитами основания. Балки пола поперечные и продольные устанавливаются с шагом не менее 700мм с учетом прогибов покрытия пола из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм. Шаг ячейки продольных и поперечных балок должен учитывать размеры влагостойкой фанеры и утеплителя пола. Крепление каркаса пола к каркасу здания с помощью болтовых соединений. Элементы каркаса пола должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 72.13330: обработаны двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 серого цвета или цинковым покрытием. Утепление пола – экструдированный пенополистирол либо другой аналог утеплителя на основе базальтового волокна плотностью 110 кг/м3 ГОСТ 32603-2021 расчетной толщины, но не менее 200 мм.  Предусмотреть заполнение стыковочных швов между плитами утеплителя на всю толщину утеплителя монтажной пеной либо утеплителем из минеральной ваты. Расход монтажной пены (минеральной ваты) предусмотреть в спецификации материалов. Толщина утеплителя подтверждается теплотехническим расчетом ГОСТ 32603-2021. Перекрытие пола из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм.  Влагостойкая фанера опирается на металлические продольные и поперечные металлические балки на саморезах с потайной головкой.  Предусмотреть ширину полки металлических балок пола не менее 65мм, чтобы на стыках фанеры, края фанеры опирались на металлические балки по 32мм с каждой стороны стыка.  Предусмотреть на стыках фанеры ширину опоры краёв фанеры на металлические балки не менее 32мм по всей длине.  Предусмотреть крепление саморезов на стыках фанеры на расстоянии не менее 16мм от края фанеры. Предусмотреть в технической документации раскрой фанеры таким образом, чтобы все стыки фанеры опирались на поперечные и продольные балки с учетом вышеуказанных условия опирания, исходя из фактических размеров листов фанеры. Предусмотреть в спецификации технической документации расход материалов на заделку и выравнивания стыков фанеры и отверстий от саморезов. Линолеум полукоммерческий, гетерогенный ПВХ-Б-0,6 ГОСТ 7251-2016 светлых тонов с темными вкраплениями в виде червоточин (цвет согласовать с Заказчиком). Плинтус из ПВХ профиля ГОСТ 19111-2001 по периметру внутренних помещений светлого цвета в тон линолеума (цвет согласовать с Заказчиком) Пол (№ помещений по плану – 13,14,20,21,22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,38,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,63,64,65): Предусмотреть гидроизоляция полов помещений битумной мастикой ГОСТ 30693-2000 в два слоя с нахлёстом на стены высотой 50мм;  Облицовка полов керамической плиткой светлых тонов (цвет согласовать с Заказчиком) на клеящую мастику ГОСТ13996-2019. Керамический плинтус (сапожок) на высоту 70 мм по периметру помещений (цвет согласовать с Заказчиком). В местах движения маломобильных групп предусмотреть устройство дорожек из полимерной тактильной плитки. Пол в помещениях (№ помещения по плану – 58, 59,60,61,62,63а) Высокопрочный армированный наливной пол. В спецификации технической документации уточнить наименование и количество всех материалов, необходимых для устройства и отделки полов. |
| **11** | **Сети электроснабжения, электрооборудование и освещение** |  Электроснабжение объекта разрабатывается в отдельном разделе технической документации. Монтаж электрооборудования выполняется в соответствии с ПУЭ, 7 изд. Предусмотреть подключение Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания двумя кабельными линиями АВБбШв, один - основной, другой – резервный, с устройством АВР. Длину и сечения кабеля применить из расчета проектируемой нагрузки потребителя. Кабель АВБбШв входит в поставку Товара.  Прокладку и подключение наружных сетей электроснабжения к электросетям осуществляет Подрядчик. В технической документации предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Выбор освещенности проводится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Типы осветительных арматур выбираются в соответствии с назначением помещений. Для эвакуации людей из помещений предусматривается установка (не менее одного в каждом помещении) светильника с блоком бесперебойного питания с подзарядкой от сети рабочего освещения (время работы лампы 3 часов на аккумуляторах).  Рабочее и аварийное освещение помещений выполняется светодиодными светильниками, с виброзащитой.  Светильники аварийного освещения имеют отличительный знак – букву «А», выполненную красной краской.  Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе). Наружное освещение Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания выполнить светодиодными приборами освещения с возможностью включения и отключения в ручном и автоматическом режиме (фотореле).  Количество и расположение осветительных приборов согласовать на этапе разработки технической документации. Марка электрооборудования – типа «IEK» или эквивалент. В качестве вводного устройства предусмотреть щит ВРУ, в котором предусмотреть ввод от двух вводных кабелей расчетного сечения (один - основной, второй - резервный). В качестве распределительного устройства предусмотреть отдельный щит РЩ. Установка ВРУ и РЩ внутренняя.  Ввод в здание 380 В.  Розетки на стенах, расположением не более 800 мм от пола комнаты.  Наружные выключатели для наружного освещения - накладные влагозащищенные.  Аварийное освещение выполняется согласно требуемых норм и правил. Предусмотреть установку: - панели освещения потолочные светодиодные LP-02-PREMIUM с ЭПРА 40вт 175-260В 4000К IP40 50/60 Гц; - крепление панелей LP-02-PREMIUM произвести при помощи аксессуаров для потолочного крепления длинного LP-КПП-Д h=50 мм; - светильники аварийные СБА 1093С 120 LED настенный; - светодиодные светильники антивандальные круглые в тамбур и над входами в помещении уличного исполнения LED ЖКХ 185х185х70 10 Вт 5000K IP65; - розетки двойные с заземляющим контактом открытой установки IP20 (IP 44) 16A; - выключатели двухклавишные для открытой установки 250В IP20 16A; - выключатели одноклавишные для открытой установки 250В IP20 16A; - выключатели одноклавишные для открытой установки наружного освещения 250В со степенью защиты не менее IP54 16A.  - щиты освещения металлический навесной ЩРН IP54 (220х330х120мм.); - шкаф ВРУ (шкаф учета металлический ШУ-2 (700х600х200 IP41); - шкаф ЩР (шкаф металлический ШУ-2 (700х600х200 IP41) Предусмотреть установку общего электросчетчика активной энергии прямого включения в щите (ВРУ). Общий счетчик должен учитывать полную электроэнергию. Марку счетчика определить на стадии разработки технической документации.  При установке выключателя наружного освещения предусмотреть защиту от попадания осадков. Проводку уложить в кабель-канал. Длину кабель-каналов определить расчетом.  Количество коробок распаечных 100х100х50мм определить расчетом.  В шкафу ВРУ предусмотреть: - два вводных разъединителя; - два вводных трёхполюсных автоматических выключателя (номинальный ток автомата определить проектом, а тип и марку ВА согласовать с заказчиком); - один электросчетчик (один – общий). В РЩ предусмотреть: - отходящие трёхполюсные автоматические выключатели ВА 47-100 для электропитания ЩО; ЩАО. Предусмотреть резерв. - В РЩ предусмотреть защиту для подключения и защиту водонагревателей и тепловых завес; - вводные трёхполюсные автоматические выключатели ВА 47-100 в щитах ЩО, РЩ; - предусмотреть двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели АВДТ-64 в щитах (ЩО, РЩ); - однополюсные автоматические выключатели ВА 47-29 в щитах (ЩО, РЩ). Освещение выполнить кабелем ВВГнг – длину и сечение определить расчетом; Подключение розеток выполнить кабелем ВВГнг – длину и сечение определить расчетом. От ВРУ до ЩО выполнить кабелем сечением ВВГнг– длину и сечение определить расчетом. От ВРУ до РЩ выполнить кабелем ВВГнг – длину и сечение определить расчетом. Предусмотреть установку регулируемых электрических воздушных тепловых завес мощностью не менее 1,5 кВт над входными дверями в тамбурах. |
| **12** | **Заземление. Защитные меры электробезопасности** |  Питание электроприемников предусматривается от сети напряжением 380/220В с заземленной нейтралью.  Защитные меры безопасности выполняются в соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ, изд.7.  Для защиты от поражения электрическим током применяется защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, выполняется монтаж заземляющего устройства. Время отключения питания на групповых линиях 0,03 с при Uф=220В в цепях, питающих распределительные щиты - время отключения не более 0,4 с.  Предусматривается установка устройств защитного отключения (УЗО) в щитах с групповыми розеточными сетями. Нулевые защитные проводники прокладываются, начиная от шины защитного заземления вводных панелей.  Предусматривается основная система уравнивания потенциалов, путем объединения на вводе в Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания с металлоконструкциями каркаса здания, молниезащиты с главной заземляющей шиной - ГЗШ. При наличии на трубопроводах коммуникаций вводных вентилей, выполняется их шунтирование.  Розетки используются с третьим заземляющим контактом. Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников заземлены. Предусмотреть шину заземления по внутреннему периметру помещения электрощитовой металлической полосой 4\*40мм на высоте 200мм от пола. В технической документации предусмотреть контур заземления здания. Все электрооборудование подбирается расчетным путем и согласовывается с Заказчиком. |
| **13** | **Отопление** |  Тип отопления – водяное, локальное. Система отопления – двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой. Система отопления делится на 2 отопительных контура. Материал труб отопления – полипропилен, армированный стекловолокном PN-25. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" Внутренний диаметр трубопроводов системы отопления определять расчетным путем (гидравлический расчет). Трубопровод отопления возле входной двери должен быть скрыт в подпольном канале и защищён от механического воздействия.  Количество радиаторов и секций радиаторов системы отопления определять расчетным путем. Радиаторы – биметаллические (мощность секции не менее 180Вт) Радиаторы комплектуются радиаторными терморегуляторами с механической регулировкой и кранами шаровыми PP-R типа.  Межгосударственный стандарт ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более РN 250. Общие технические условия".  Радиаторы отопления должны быть укомплектованы кранами Маевского для спуска воздуха. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия". Предусмотреть устройство теплового узла с предохранительным клапаном, манометрами давления, грязевым фильтром, обратным клапаном, отсечными вентилями, термометрами и тепловым счетчиком (выбор теплового счетчика согласовать с Заказчиком).  Предусмотреть подключение к наружным сетям теплоснабжения. Материалы для наружного подключения системы отопления здания входит в поставку здания (Товара). Прокладку и подключение наружных сетей теплоснабжения осуществляет Подрядчик. Точку подключения согласовать с Заказчиком. Предусмотреть металлическую раму с опорой на пол для установки емкостей запаса холодной воды. Все оборудование подбирается расчетным путем и согласовывается с Заказчиком. |
| **14** | **Вентиляция** |  Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего воздуха, в соответствии с действующими нормативными документами, помещения Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания должны быть оборудованы:  - естественной вентиляцией через поворотно-откидные створки окон; - естественной вентиляцией через вентиляционные каналы. - предусмотреть механическую вытяжную вентиляцию из помещений: санузлов, зала ожидания, камеры хранения, зоны досмотра, накопителя, изъятых вещей, личный досмотр, оформление оружия, эл. щитовой, кассы, серверной. Размер воздуховодов, схемы вентиляции, вентиляционных выходов и решеток определяется расчетным путем.  Предусмотреть инфильтрационные клапаны в помещениях здания. Свод правил СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Свод правил СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99\*) «Строительная климатология». Все оборудование подбирается расчетным путем и согласуется с Заказчиком. |
| **15** | **Холодное водоснабжение** |  Система холодного водоснабжения – автономная. Емкости запаса воды холодного водоснабжения расположена в пом. для емкости запаса холодной воды. Водоснабжение осуществляется от емкостей, расположенных в помещении для установки емкости запаса холодной воды. Емкости запаса холодной воды предназначена для: - подачи холодной и горячей воды в санузлы,  - подачи холодной и горячей воды в здравпункт, комнату матери и ребенка и подсобку буфета. Емкости запаса холодной воды должны быть запроектированы и оснащены с учетом условий эксплуатации: - расход воды в сутки – не менее 2000 литров. Материал труб ХВС – полипропилен, армированный стекловолокном PN-25. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2387-ст). Свод правил СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы зданий". Все оборудование подбирается расчетным путем и согласовывается с Заказчиком. |
| **16** | **Горячее водоснабжение** |  Горячее водоснабжение - автономное. Электрические водонагреватели накопительного типа, 2 кВт, не менее 80 л., 220 В (вертикальный, нержавейка, защита от перегрева) 3 ступени нагрева, расположен в пом. № 14,24,38,48 по плану. Горячее водоснабжения предназначена для подачи горячей воды в помещения санузлов, здравпункта, комнату матери и ребенка и подсобку буфета Материал труб ГВС – полипропилен, армированный стекловолокном, PN-25. Предусмотреть металлическую раму с опорой на пол для крепления электрических водонагревателей. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия". Свод правил СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Все оборудование согласовывается с Заказчиком. |
| **17** | **Канализация** |  Канализация самотечная автономная. Предусмотреть устройство септика (выгребной емкости) не менее 8 куб.м. Устройство автономной системы канализации осуществляет Подрядчик. Предусмотреть отверстие с диаметром Ø 200 мм в полу для выхода канализации в септик. Материал канализационных труб из ПВХ. Предусмотреть на канализационных стояках канализационные воздушные клапаны не менее Ø 50 мм и ПВХ ревизии Ø 100 в туалетах. Подключение к существующей канализационной трубе выполнить с помощью тройника Ø 100 мм в туалетах. Предусмотреть выпуск канализации через отверстие в полу с помощью тройника Ø 100 мм далее вертикальный участок вниз расчетной длины с последующим горизонтальным участком до септика расчетной длины с утеплением канализационной трубы скорлупами из вспененного полиуретана толщиной не менее 50мм. Предусмотреть канализационную трубу Ø 100 мм проектной длины для подземной прокладки. Свод правил СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб". Предусмотреть комплект поручней для ММГН на унитаз и раковину (умывальник) в санузлах для ММГН. Материал поручней для ММГН - металлическая хромированная труба Ø не менее 30 мм не более 40 мм. Крепление поручней для ММГН к стене в виде болтов Ø не менее 10 мм установленные в сквозные отверстия стены в количестве не менее 2 шт. на каждый крепежный элемент.  Крепление к полу с помощью оцинкованных шурупов Ø не менее 5 мм в количестве не менее 4 шт. на каждый крепежный элемент. Крепление поручней для инвалидов должно быть жесткое к конструкциям здания.  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51261-99 "Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования". Умывальники для ХВС, ГВС в пом. санузлов, здравпункта и комнаты матери и ребенка. Материал умывальников – фаянс. Цвет – белый Умывальники должна быть с переливом и с отверстием для смесителя. Умывальник устанавливается на пьедестал типа «Тюльпан». Размер умывальника ширина не менее 50 см не более 70 см х длина не менее 45 см не более 60 см., высота не мене 20 см. не более 25 см. Пьедестал для умывальника, ширина не мене 18 см не более 30 см. Высота установки умывальника от уровня пола до верха раковины не менее 80 см не более 86 см. Смеситель однорычажный с коротким изливом, с установкой на раковины. Межгосударственный стандарт ГОСТ 25809-2019 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры". Унитазы в комплекте компакт бачками и с крышкой-сидением в санузлах. Цвет – белый. Материал – фаянс. Крепления унитаза – к полу. Межгосударственный стандарт ГОСТ 21485-2016 "Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия". В помещении «Подсобка буфета» предусмотреть установку кухонной мойки в количестве – 1 шт. Все оборудование согласовывается с Заказчиком. |
| **18** | **Площадка для спутниковой тарелки** |  Предусмотреть на фронтоне здания выступающую металлическую площадку для крепления спутниковой тарелки весом до 200 кг, либо предусмотреть отдельно стоящую сборно-разборную конструкцию на болтовых соединениях высотой до 2,0м с площадкой и лестницей с креплением на анкерных болтах к ж/бетонной плите основания. |
| **19** | **Фасадные вывески** |  Предусмотреть вывески «ПЕВЕК» и «АЭРОПОРТ» из объемных световых букв высотой до 650 мм, либо объемные фасадные вывески аналогичных текстов из современных композитных материалов на фасаде здания над оконными проемами. Надпись «ПЕВЕК» расположить со стороны перрона. Надпись «АЭРОПОРТ» - со стороны привокзальной площади.  Вывески должна быть прочными, не разрушаться от воздействия атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Свесы карнизов кровли не должны перекрывать текст (буквы) фасадных вывесок. Конструктив фасадных вывесок согласовать с Заказчиком. |
| **20** | **Фасад** |  Предусмотреть облицовку фасада архитектурно-декоративными решетчатыми панелями либо другими архитектурными элементами с учетом дизайна козырьков входов в здание и с учетом расположения надписей: «ПЕВЕК» и «АЭРОПОРТ». Архитектурно-декоративные решетчатые панели должны быть прочными, не разрушаться от воздействия атмосферных осадков, ветра, перепадов температур.  В технической документации должны быть разработаны подробные узлы по монтажу и надежному крепление панелей к фасаду здания.  Конструктив облицовки фасада архитектурно декоративными решетчатыми панелями согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации. |
| **21** | **Обеспечение пожарной безопасности.****Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией** |  Здание должно соответствовать не ниже III степени огнестойкости, с пределом огнестойкости несущих элементов здания не ниже R45. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приёмно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении. При этом общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого помещения. В защищаемых помещениях, в которых уровень звука постоянного (фонового) шума более 95 акустических децибел, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна включаться от командного импульса, формируемого системой пожарной сигнализации. Предусмотреть установку огнетушителей. Количество и марку огнетушителей определить на стадии разработки технической документации. |
| **22** | **Требование к упаковке и доставке** | Здание состоит из металлоконструкций, сэндвич-панелей, отделочных материалов и инженерных систем, перевозимых в 20-футовых и (или) 40-футовых контейнерах, с описью материалов и конструкций. Пачки сэндвич-панелей в контейнере должны иметь индивидуальную упаковку с защитной обрешеткой и пленкой. Конструктивные элементы, материалы и оборудование должны складироваться в контейнер или упаковку, исключающую влияние природных климатических воздействий (дождь, ветер, попадание любой влаги и иное), механические повреждения. Упаковка должна сохранять целостность Товара, его конструктивные и функциональные качества. Все элементы Товара должны быть надежно упакованы.  Упаковка должна препятствовать любому механическому воздействию, обеспечивать сохранность и целостность Товара с сохранением функциональных и конструктивных качеств. Упаковка и характеристики материалов, используемых для монтажа здания должны отвечать требованиям по хранению при отрицательной температуре воздуха и сроком годности не менее 2 (двух) лет года с даты упаковки материалов в контейнер. Доставка осуществляется по адресу: 689400 Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апапельгино, ул. Чкалова, 1, территория филиала аэропорта Певек. |
| **23** | **Требования к составу и оформления технической документации** |  Техническая документация разрабатывается в объеме материалов, содержащих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия. Разработанная техническая документация, ее состав и оформление должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. |
| **24** | **Требования к сметной документации** |  Сметную документацию разработать с применением сметных нормативов, внесенных в ФРСН, в соответствии с действующими методическими документами в сфере сметного нормирования и ценообразования. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен.  Сметную стоимость определить с использованием Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика). В составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты: - сводка затрат (при необходимости); - сводный сметный расчет стоимости строительства; - объектные сметные расчеты; - локальные сметные расчеты; - сметные расчеты на отдельные виды затрат. К сметной документации прилагаются: - пояснительная записка; - ведомости объемов работ; - спецификации оборудования (при необходимости); - при отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг - конъюнктурный анализ (при необходимости). - обосновывающие документы. |
| **25** | **Количество предоставляемых экземпляров технической документации** |  Количество предоставляемых экземпляров Заказчику: До предоставления технической документации на негосударственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости  - техническая документация – 1 (один) экземпляр на электронном носителе; - сметная документация – 1 (один) экземпляр на электронном носителе. После получения положительного заключения негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости: - техническая документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе; - сметная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе. Положительное заключение негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости - 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе. |
| **26** | **Требования к предоставлению технической документации на электронном носителе** |  Предоставить Заказчику: - Текстовые документы в формате \*.doc, \*.pdf; - Чертежи в формате \*.dwg, \*.pdf; - Сметную документацию в формате \*.xls, и в формате «Гранд Смета» |
| **27** | **Требования к проведению негосударственной экспертизы** |  Подрядчик по доверенности от заказчика передают документацию в органы негосударственной экспертизы, и осуществляет сопровождение в процессе прохождения экспертизы. Подрядчик получает положительное заключение негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| **28** | **Требования к цветовому решению фасада** |  Цветовое решение фасада, в том числе наружных стен, наружных окон, дверей, ворот, откосов, отливов, фасонных элементов фасада, в том числе цветовое решение облицовки фасада архитектурно-декоративными решетчатыми панелями согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации. Кровля, карнизные свесы, торцевые фронтонные свесы – RAL по согласованию с Заказчиком. |
| **29** | **Исходные данные** | Приложение № 1: План Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки» |

 Поставляемый Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, СП и ТУ. А также должен отвечать всем стандартам качества, санитарным и экологическим нормам, действующих на территории Российской Федерации.

.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Генеральный директорФКП «Аэропорты Чукотки» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Батыченко«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. |

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**СМЕТА ДОГОВОРА**

на приобретение, доставку и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания

пропускной способностью до 100 пасс/час для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этапа**  | **Наименование этапа работ** | **Описание (характеристика) работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. изм. (без НДС), руб.** | **Стоимость, всего (без НДС), руб.** | **НДС (%)** | **Сумма НДС, руб.** | **Стоимость, всего (с НДС), руб.** |
| **2025 год** |
| 1 | Разработка технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление конструктивных элементов Товара по утвержденной Технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доставка всех конструктивных элементов и сопутствующих материалов Товара к месту монтажа Товара; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  |  |  |
| **2026 год** |
| 4 | Устройство основания под быстровозводимое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж быстровозводимого здания, с учетом строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения и канализации, и сдача в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  |  |  |
| **Итого по смете:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Генеральный директорФКП «Аэропорты Чукотки» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Батыченко«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. |

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**ГРАФИК**

на приобретение, доставку и монтаж Сборно-разборного быстровозводимого (модульного) Служебно-пассажирского здания пропускной способностью до 100 пасс/час

для филиала аэропорта Певек ФКП "Аэропорты Чукотки"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Этапа** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** |
| Начало | Окончание |
| **2025 год** |
| 1 | Разработка технической документации, включая проведение негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости. |  |  |
| 2 | Изготовление конструктивных элементов Товара по утвержденной Технической документации |  |  |
| 3 | Доставка всех конструктивных элементов и сопутствующих материалов Товара к месту монтажа Товара; |  |  |
| **2026 год** |
| 4 | Устройство основания под быстровозводимое здание |  |  |
| 5 | Монтаж быстровозводимого здания, с учетом строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения и канализации, и сдача в эксплуатацию. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Генеральный директорФКП «Аэропорты Чукотки» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Батыченко«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.м.п. |

# Образцы основных форм документов

## – Первая часть заявки. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).

*В данной форме участник закупки приводит предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 2 документации о закупке), а также в случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки* ***(без указания стоимости работ)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## – Вторая часть заявки. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ.

## Заявка на участие в конкурсе в электронной форме

**На бланке участника закупки**

Дата, исх. номер

В Единую комиссию

ФКП «Аэропорты Чукотки»

**ЗАЯВКА**

**НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указывается предмет закупки)*

Изучив документацию конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается предмет закупки)*

(далее – документация, конкурс), а также применимые к данному конкурсу нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Чукотки» (далее – Положение)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты, дата и реквизиты документа о государственной регистрации, ФИО и должность руководителя, контактная информация**или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования представителя таких лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, представителя участников закупки, представляющего интересы каждой из сторон, во взаимоотношениях с Заказчиком)*

сообщает о том, что, если по итогам конкурса заказчик предложит нам заключить договор,
мы берем на себя обязательство *поставить товар, выполнить работы, оказать услуги* на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании, и условиями наших предложений.

Сообщаем, что лицом, которое будет представлять интересы участника во взаимоотношениях с заказчиком, является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Пункт, заполняется в случае, если участником закупки является несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)*

2. Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации, в том числе
в технической части, влияющими на стоимость *товара, работ, услуг*.

 4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника закупки)*

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ;

- отсутствуют сведения об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие
в конкурсе информации.

6. В случае, если по итогам конкурса заказчик предложит нам заключить договор,
мы берем на себя обязательство подписать договор на *поставку товара, выполнение работ, оказание услуг* в соответствии с условиями проекта договора, представленного в документации, требованиями документации и условиями нашего предложения.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

ФИО -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

должность - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

тел -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

факс -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

@ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

почтовый адрес -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Настоящим подтверждаем, что до передачи Заказчику персональных данных физических лиц, представленных в настоящей заявке, мы получили согласие указанных в заявке физических лиц на обработку их персональных данных нами и Заказчиком, что предполагает возможность совершения Заказчиком любых действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

9. Настоящая заявка включает следующие неотъемлемые приложения:

1) Предложение в отношении объекта закупки на \_\_\_\_ стр.;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ стр.;

3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ стр.;

**Руководитель/уполномоченный**

**представитель участника закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)  (подпись)*

М.П. (при наличии)

## – Вторая часть заявки. Предложение участника закупки по критерию «Наличие у участника закупки необходимого для исполнения договора опыта поставки соответствующих товаров, опыта оказания соответствующих услуг, опыта выполнения соответствующих работ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты договора****(номер, дата), контрагент** | **Предмет договора** | **Стоимость по договору** | **Реквизиты акта****(номер, дата),** | **Сумма акта, руб.** | **Наименование файла в заявке** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | **ИТОГО:** |  |

**Приложения:** в соответствии с п. 20 Информационной карты закупки.

**Руководитель/уполномоченный**

**представитель участника закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)  (подпись)*

М.П. (при наличии)

## - Вторая часть заявки. Предложение участника закупки по критерию «Наличие соответствующей квалификации участника закупочной процедуры, в том числе наличие у участника закупочной процедуры количество положительных отзывов (рекомендаций) по работам аналогичным предмету конкурса от Заказчиков»

*Форму предоставления сведений определяет участник закупки*

*Например:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрагента** | **Наименование файла в заявке** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Приложения:** в соответствии с п. 20 Информационной карты закупки.

**Руководитель/уполномоченный**

**представитель участника закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)  (подпись)*

М.П. (при наличии)

**На бланке участника закупки**

Дата, исх. номер

В Единую комиссию

ФКП «Аэропорты Чукотки»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

И СРОКАХ

**ЦЕНА ДОГОВОРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения | Сумма без учёта НДС(руб.) | Сумма с учетом НДС(руб.) |
| 1. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |

\* Цена Договора включает в себя все затраты, издержки, необходимые для оказания услуги, и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

В случае, если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС».

ИТОГО цена договора составляет: \_\_\_\_\_ (указать значение цифрами и прописью) рублей

**СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения | Срок (период) (цифрами и прописью) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

*Примечание:*

*Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.*

**Руководитель/уполномоченный**

**представитель участника закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)  (подпись)*

М.П. (при наличии)

## - Запрос на предоставление документации о закупке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Текст запроса на предоставление документации о закупке**  | **Адрес электронной почты,** **на который необходимо направить документацию о закупке**  |
| 1. |  |  |

## - Запрос на разъяснение положений документации о закупке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Текст запроса на разъяснение положений документации**  | **Текст разъяснения положений документации**  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

## Письмо участника закупки о том, что оказание услуг, являющихся предметом закупки не является для него крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью.

**На бланке участника закупки**

Дата, исх. номер

В Единую комиссию

ФКП «Аэропорты Чукотки»

Письмо

Изучив документацию конкурса в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет)* (далее – документация, конкурс), а также применимые к данному запросу цен нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положение о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Чукотки» (далее – Положение)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования представителя таких лиц)*

сообщает о том, что оказание услуг, являющихся предметом закупки не является для участника крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью (применяемое необходимо выбрать).

**Руководитель/уполномоченный**

**представитель участника закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)  (подпись)*

М.П. (при наличии)